Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
STÓŁ ROBOCZY (LABORATORYJNY) Z 1 SZAFKĄ ORAZ 1 SZUFLADĄ – 19 sztuk 
Do opisu załączony jest rysunek (stół roboczy)
Stoły robocze:
Wyposażone w minimum 1 szafkę ( z wewnętrzną półką) i 1 szufladę.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1200x600x890 mm
Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, pozostała część z płyt meblowych 18mm jako samonośna konstrukcja wyposażone w tylny fartuch ścienny. 

STOŁY ROBOCZE wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. 

Blat laboratoryjny wykonany ze stalowej blachy chromowo-niklowej OH18N9 o grubości 1,2 mm na podłożu z wodoodpornej płyty wiórowej OSB. Bez podniesionych krawędzi. Grubość całkowita blatu: 2,8 cm. Blat roboczy należy wyposażyć w nadstawkę o wysokości 15 cm ułożony na blacie roboczym i mocowanym do niego od spodu blatu roboczego śrubami do drewna. 

STAL NIERDZEWNA POWINNA CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ : 

AISI 304 1.4301 (wg PN 0H18N9) jest to austenityczna stal chromowo – niklowa, która jest  najczęściej używanym gatunkiem stali nierdzewnej. Austenityczna i niemagnetyczna stal AISI 304 (18 [%] chromu – 8 [%] niklu), utwardzana w celu zwiększenia jej odporności na ścieranie charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i trwałością. Do głównych zalet stali 304 należy zaliczyć przede wszystkim wysoką odporność na różne środowiska korozyjne, dobre własności wytrzymałościowe, czystej powierzchni (higieniczność), estetyczny wygląd, łatwość w przeróbce, neutralność biologiczna, wysoki współczynnik wytrzymałości do wagi, niski koszt życia produktu a także żaroodporność.
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Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji, lecz nie mniejsza niż 18 mm. Plecy mebli wykonane z płyty 18 mm, mają być jednolite z kolorystyką korpusu, frontu oraz półek. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Szafka oraz element pionowy w styku z blatem mogą zostać skorygowane w zależności od technologii wykonania blatu z blachy nierdzewnej .

Kolorystyka mebli to JESION SYCYLIA JASNY w strukturze PR pory rustykalne. WSZSTKIE ELEMENTY PŁYTY PROJEKTUJE SIĘ W UKŁADZIE RYSUNKU USŁOJENIA DREWNA POZIOMO ( jak przedstawiono na załączonym zdjęciu) . Czoła wszystkich płyt laminowanych użytych w meblu wykończone okleina PCV o grubości 2[mm]w kolorze płyty laminowanej. Wymiary mebli określone szczegółowo na załącznikach graficznych. 

PŁYTY LAMINOWANE - Winny spełniać określone prawem normy, winny posiadać parametry dopuszczające je do użytku.  Zaświadczenia (atesty, certyfikaty, świadectwa, klasyfikacje) podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym dołączyć należy do wykonanej dostawy. 
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Do montażu  elementów z płyty należy stosować śruby typu Konfirmant  z wgłębieniem imbusowym  min co 20 cm na każdy bok-element skręcany. Blat mocować do boku za pomocą kołków drewnianych fi 8mm o długości 4,5 cm zgodnie z załącznikiem graficznym. ZABRANIA SIĘ PRZEBIJANIA BLATU ROBOCZEGO JAKIMI KOLWIEK ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI. 

Jako wzmocnienie dla mocowania stosuje się narożniki wzmacniające dla połączenia blatu z elementami pionowymi zgodnie z załącznikami graficznymi. 

W przypadku użycia konfirmantu każdy z nich należy zaślepić zaślepka konfirmantu  klejona w kolorze płyty zakrywająca całkowicie główkę śruby (nie stosować zaślepek wciskanych).  Wymiary podane na rysunkach są zaokrąglone max do 2mm. 

Meble należy wyposażyć w nóżki meblowe (wykończone jako stal nierdzewna) (ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA NÓZEK PLASTIKOWYCH) zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 20 mm; stópki o średnicy minimum 5 cm; system poziomowania dowolny lecz możliwy za pomocą standardowych narzędzi np. imbus. Szafkę biurkową projektuje się jako pojedynczy elementy podparty min 4 nóżkami. Blat podparty jest za pomocą szafki oraz pionową płytą meblową ułożoną na dwóch ślizgach meblowych. Bok biurka podtrzymujący blat należy wyposażyć w  ślizgi meblowe Polipropylen  mocowane trwale do dolnej płaszczyzny elementu bezpośrednio stykającego się z posadzką i zapewniając im dystans min 6[mm] między posadzką a meblem. Ślizgi meblowe należy rozmieścić w miejscach największego nacisku mebla tj. min 10 cm od zewnętrznej krawędzi zewnętrznych. 

Projektuje się biurko tak aby szafka z szufladą była osobnym elementem mogącym funkcjonować niezależnie. Szafkę należy mocować górnym korpusem do spodu blatu wkrętami  do drewna w ilości min 7 sztuk dbając o to aby żaden nie przebił powierzchni blatu. 

Nóżki meblowe od strony pleców należy odsunąć o min 10 cm w celu uniknięcia kolizji z  przewodami instalacji centralnego ogrzewania.

Ścianki tylne mebli tzw. plecy należy wykonać z takiej samej płyty jak pozostała cześć regałów oraz przymocować zarówno do korpusu jak i do min 2 wskazanych na rysunku w odstępie co 20 cm na każdy element (pólka\ bok korpusu). 

Półki ruchome nie mocowane na stale do żadnego z elementów korpusu mebla posiadają płynną regulację wysokości co 30 mm ( góra – dół ) bez użycia żadnych narzędzi. Półki ruchome osadzone na bolcach stalowych pokrytych gumą EPDM lub podobną. W celu płynnej regulacji należy przygotować otwory pod bolce podtrzymujące póki w odstępach co 30mm. 

 Drzwi  należy wykonać z materiału w\w zaopatrzone w minimum 2 metalowe zawiasy puszkowe proste np. FGV fi 35mm (lub równoważne posiadające nazwę producenta na zawiasie) na jedno skrzydło drzwiowe w których  kąt otwarcia nie jest mniejszy jak 93-95°. Gwarancja wytrzymałości zawiasów min 70 tys. cykli – udokumentowane odpowiednim certyfikatem. 

Ponadto drzwi wyposażone w metalowe uchwyty o rozstawie mocowania między 96-160 mm. Uchwyty wykończone jako pokrycie stal nierdzewna. 
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Biurko wyposażyć w 1 szufladę projektuje się wykonane z tej samej płyty co wyżej wymieniona w założeniach ogólnych z uchwytem takimi jak drzwi. Boki szuflady wykonane z płyty melaminowej o gr. 18 mm natomiast spód szuflady wykonany z płyty HDF o gr. co najmniej 3mm w kolorze korpusu mocowany do boków szuflady śrubami stolarskimi 3x40mm co 10 cm.  Boksy szufladowe projektuje się mocowane do korpusu za pomocą prowadnic kulkowych na pełen wysuw z dociągiem i hamulcem np. Quadro 4/4 o długości 550 mm. Prowadnice posiadają łożysko kulowe oraz teleskopową budowę prowadnika. Szuflady i prowadnica posiadają mechanizm samo dociągu z funkcją cichego „domyku” bez funkcji „reset” tj. odbijania się i powracania do poprzedniej pozycji. Dopuszczalne obciążenie szuflady to 20 kg ( obciążenie prowadnic wynosi 40 kg ).  
Opisany mebel oferent musi zamontować na miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

Szczegóły na załącznikach graficznych 

