Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-08/12
  Nowy Targ 12.11.2012
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana treści siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Zakup, dostawa i montaż urządzeń dla Instytutu Inżynierii Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. 

Zamawiający informuje, że w dniu  09.11.2012 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: Dotyczy części nr 7. Czy Zamawiający dopuści następujące temperatury pracy poszczególnych elektrod

· Elektroda kadmowa 0-50°C

· Elektroda miedziowa 0-40 °C

· Elektroda ołowiowa 0-40°C

· Elektroda azotanowa 0-40°C  ?

Odpowiedź: NIE. 
Pytanie 2: Dotyczy części nr 7. Czy pod pojęciem „ Elektroda CD-2”  Zamawiający ma na myśli czujnik konduktometryczny  CD-2 z zakresem temperatury 0-70°C?

Odpowiedź: TAK, w związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do siwz.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

1. W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, część 7, skreśla się zapis: 

„ Część 7:

Zestaw elektrod pomiarowych - 6 szt.

Zestaw elektrod odniesienia do pomiarów jonoselektywnych:

1. Elektroda jonoselektywna kadmowa Cd2+ (1 szt.)

2. Elektroda jonoselektywna miedziowa Cu2+ (1 szt.)

3. Elektroda jonoselektywna ołowiowa Pb 2+   (1 szt.) 

4. Elektroda jonoselektywna azotanowa NO3 (1 szt.)

5. Elektroda Cd-2 do konduktometrów (1 szt.)

6. Elektroda typu ERH11 do pomiaru pH, szklana, z osłoną (1 szt.)

Zakres temperatury pracy elektrod: co najmniej 0-80oC

Elektrody winne być kompatybilne ze stacjonarnym, posiadanym przez Zamawiającego, przyrządem wielofunkcyjnym CPI-505” 
i wprowadza się nowy zapis: 

„ Część 7:

Zestaw elektrod pomiarowych - 6 szt.

Zestaw elektrod odniesienia do pomiarów jonoselektywnych:

1. Elektroda jonoselektywna kadmowa Cd2+ (1 szt.)

2. Elektroda jonoselektywna miedziowa Cu2+ (1 szt.)

3. Elektroda jonoselektywna ołowiowa Pb 2+   (1 szt.) 

4. Elektroda jonoselektywna azotanowa NO3 (1 szt.)

5. Elektroda Cd-2 do konduktometrów (1 szt.)

6. Elektroda typu ERH11 do pomiaru pH, szklana, z osłoną (1 szt.)

Zakres temperatury pracy elektrod (poz. 1- 4 i 6): co najmniej 0-80oC
Zakres temperatury pracy elektrod (poz. 5): co najmniej 0-70oC

Elektrody winne być kompatybilne ze stacjonarnym, posiadanym przez Zamawiającego, przyrządem wielofunkcyjnym CPI-505” 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 16.11.2012 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 16.11.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 306.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

