Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego PPWSZ w Nowym Targu

ZESTAWIENIE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA W BUDYNKU
I NA ZEWNĄTRZ
1. Umocowanie siatek tynkarskich 

pom. -1.11, pom.  T 0.26, T 0.27, 

 T 0.32A, T 1.40A, T 1.47A, biblioteka, T 1.16A, T2.17, 

 T 2.19, T 2.43, T 3.43, T 3.22, T 3.25, T 3.27, T3.39, 

 T 3.43, T 3.45, kl. schodowa, T 3.16,                               









              - 34,86 m²

2. naprawa pęknięć na ścianach

 T 1.40A, T 1.47A, 
 T 0.26, T 0.27, T 0.32A, biblioteka, T 1.16A, T2.17, 

 T 2.19, T 2.43, T 3.43, T 3.22, T 3.25, T 3.27, T3.39, 

 T 3.43, T 3.45, kl. schodowa, T 3.16,                                      
 - 40,07 m²
3. T 1.08A, T 0.32A (skucie odparzonego tynku)   
                - 1,00 m2
4. pom. jw. i pom. T 3.10A (uzupełnienie tynków)

 - 11,50 m²
5. pom. T 1.08A, Aula, (szpachlowanie ścian i stropów)                 - 16,92 m²

6. malowanie starych tynków- przygotowanie powierzchni 

  pom. -1.04, T 1.47A, T 1.40A, T 0.25, T 0.26, T 0.27, 
 T 0.32A, T 1.02, T 1.0, T 2.17, T 2.19, T 2.43, T 3.35, 
 T 3.22, T 3.25, T 3.39, T 3.43, T 3.45, T 3.16, 

            - 391,32 m²
7. malowanie starych tynków 



            - 450,69 m²
8. uzupełnienie spoinowania pomiędzy cokolikiem a posadzką 

 pom. T 0.16, T 0.17, T 2.41
                                                     - 30,71 m²

9. montaż ćwierćwałków przy futrynach drzwiowych 

 pom. T 2.07A, T 2.04, T 0.32A, T 3.25, T 1.27, T 2.19, T 2.43
 - 19,36 m

10. rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
 pom. T 3.07, T 0.20, T 0.20B, T 0.19B, T 1.47A, 
 T 1 49B, T 0.32A, T 2.07, T 3.25                               
              - 20,04 m²
11. cokoliki płytkowe- przygotowanie podłoża 

 pom. T 3.07, T 0.32A, cokoliki korytarzy, 

 T 2.07, T 3.25,  





 - 37,18 m²

12. cokoliki płytkowe

 pom. jw. 






 - 37,18 m²

13. demontaż baterii umywalkowej

 pom. T 0.20, T 0.20B, T 0.19B




      -  3 szt

14. demontaż umywalki

 pom. jw. 






       - 3 szt

15. demontaż podgrzewacza wody

 pom. j.w.






       - 1 szt

16. demontaż lustra łazienkowego oraz pojemnika na papier 

 toaletowy i mydło                                                                                - 3 szt
17. licowanie ścian- przygotowanie podłoża

 pom. T 0.20, T 0.20B, T 0.19B, T 1.47A, T 1.49B

 - 16,70 m²

18. licowanie ścian

 pom. jw.






 - 16,70 m²

19. osadzenie listew narożnych przy licowaniu ścian płytkami
 pom. jw.






 - 12,00 mb

20. naprawa narożników na składaniu futryn

  poziom -4,00






        - 4 szt

  poziom 0,00






        - 5 szt

  poziom +4,00






        - 5 szt
  poziom +8,30






        - 6 szt
 21.  izolacja pom. mokrych pom. 0.40, 0.36                                       - 19,39 m2
 22. osuszanie ścian piwnic pom. -1.01, T 0.32A, istniejący bud.            -14,96 m2
 23. odgrzybienie pom. jw.                                                                     - 374,00 m2
 

 24. sufity podwieszone pom. T 0.32A, biblioteka                                     - 5,04 m2
 25. wymiana lub uzupełnienie płytek pom. T 1.27                                    - 3,00 m2
 26. rozebranie posadzek pom. 0.31, 0.07, 0.37, 0.40, 0.38,                   - 117,57 m2
 27. demontaż wentylatorów poziom + 4.00                                                   - 2 szt

 28. montaż wentylatorów poziom + 4.00              


             - 2 szt
 29. wywiezienie gruzu i opłata                                                                  - 3,25 m3
 30. wypełnienie sufitów podwieszanych kasetonowych                     

       pom. T 2.35A, T 2.35B                                                                        - 3.96 m2
 31. wzmocnienie sufitu Auli preparatami utwardzającymi                   - 394,30 m2
 32. zdylatowanie elementów konstrukcyjnych stropu Auli 

       od sufitu przez uszczelnienie elastyczne                                           - 29.09 m2
 33. oddzielenie tynku od elementów konstrukcyjnych Auli

       poprzez nacięcie                                                                                 - 29.09 m2
 34. naprawa wyprawy tynkarskiej na kl. schodowej                                -  3,50 m2
 35. regulacja skrzydeł drzwiowych pom. 0.06                                               - 1 szt

 36. uszczelnienie przerwy pod listwą progową pom. T 0.04                    - 1,30 m

 37. montaż listwy do ościeży pom. T 0.32A, biblioteka, 

       listwa progowa, T 2.07A, T 2.04, T 2.43, T 2.19T 1.27, 
       T 1.16/listwa na dylatacji/                                                                 - 32,20 m
 38. montaż blokady skrzydła drzwiowego pom. T 1.27                              - 1 kpl

 39. wypełnienie szczelin dylatacyjnych pom. T 2.07, T 2.11A,  - 15,6 m

 40. wstawienie profilu dylatacyjnego pom. jw.                                       – 15,60 m

 41. rozebranie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 2x
       osie L-N, 12-14                                                                                   - 95,37 m2
 42. demontaż przewodów oporowych na połaci dachowej                    - 200,00 m

 43. pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną 2x                         - 95,35 m2
 44. montaż przewodów oporowych                                                        - 200,00 m

 45. wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

       pom. T 3.10A, istniejący budynek                                                      - 45,10 m

 46. wzmocnienie pęknięć poprzez montaż opasek                                   - 12,50 m

 47. rozbiórka obróbek blacharskich



         - 7,15 m2
 48. jw. lecz folia paroprzepuszczalna



       - 59,20 m2
 49. obróbki blacharskie





         - 7,20 m2
 50. łacenie połaci dachowych




       - 59,20 m2
 51. pokrycie połaci dachowych blachodachówką


       - 59,20 m2
 52. rozebranie odpadającej okładziny kamiennej na elewacji
         - 4,74 m2
 53. okładzina stopni





         - 2.10 m

 54. okładzina schodów istniejącego budynku


         - 4,00 m2
 55. rozebranie okładziny schodów przy wejściu głównym

         - 3,60 m2

 56. okładzina schodów płytkami gresowymi


         - 3,60 m2
 57. rozebranie pow. utwardzonych z kostki brukowej
                  - 266,00 m2
 58. podłoża pod utwardzenie-profilowanie



     - 266,00 m2










Sporządził:

      A.Podgórski
