Załącznik nr 7 do siwz

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  REGAŁÓW  PRZESUWNYCH 
Uczelnia posiada już w bibliotece kilkanaście regałów przesuwanych na szynach. Regały te muszą zostać przeniesione w nowe miejsce, dlatego szyny zamontowane w nowym miejscu muszą być identyczne z istniejącymi, tak, by istniejące regały mogły poruszać się po nich bez przeszkód. Nowe regały, przeznaczone na materiały archiwalne, więc o szerszych półkach, zostaną zainstalowane na starych szynach. Wygląd nowych regałów musi być dopasowany do regałów istniejących. 
W załączeniu rysunek zamontowanych regałów w PPWSZ.
Konstrukcja szyn i podłogi
Szyny wykonane ze stopów aluminium z odpowiednio ukształtowanego profilu, o wymiarach 40x40 mm, podstawa profilu 70 mm, rozmieszczone pod każdą ścianą boczną (w sumie 4 szyny).
Szyny montowane nawierzchniowo bez ingerencji w posadzkę. Pomiędzy szynami podłoga z płyty w kolorze szarym. Grubość płyt podłogowych 22 mm.
Szyna czołowa zakończona najazdem umożliwiającym swobodny wjazd wózkiem pomiędzy regały i zapobiegającym potykaniu się o szynę. Najazdy wykonane ze stopów aluminium. Szerokość najazdu: 120 - 140 mm, minimalny kat nachylenia najazdu: 120 stopni.
Długość nowych szyn wraz z podłogą: 9 m; odboje na obu końcach szyn.
Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie wykonać pomiary istniejących szyn i podłogi, tak, by zapewnić kompatybilność starych i nowych szyn.

Konstrukcja podstawy regału
Podstawy (podwozia regału) powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 2 - 3 mm. Podstawy polakierować proszkowo na kolor grafitowy  RAL7016. Wysokość podstaw jezdnych: 70 mm. Do każdej podstawy jezdnej zainstalować po dwa łożyskowane koła o średnicy  70 - 80 mm i szerokości 30 mm, koła wykonać z materiałów zapewniających cichobieżność. 
Każdą podstawę jezdną wyposażyć w antywyważniki, tzn. elementy konstrukcyjne, które w połączeniu z konstrukcją szyny jezdnej uniemożliwiają wypadnięcie regału z torowiska i przewrócenie się regału. W celu zabezpieczenia dłoni pracowników obsługujących regały do każdej podstawy zainstalować odboje dystansowe o szerokości 25 - 35 mm.
Konstrukcja ściany bocznej regału

Ściana boczna regału z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasno-szary RAL 9002. Ściana boczna wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia sztywności, usztywnić ściany przez odpowiednie wyprofilowanie brzegów - zagięcie stanowiące profil zamknięty, tzw. słupek ściany o wymiarach min. 30x30 mm. Dodatkowo ściana boczna powinna posiadać panel wypełniający, uniemożliwiający wpadanie akt pomiędzy ścianę a półkę.

W słupkach ściany bocznej otwory do umieszczenia zaczepów półek. Zaczepy montowane w ścianie bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory do umieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej rozmieszczone co 20 mm na całej wysokości. 

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów ściany boczne stężyć usztywnieniami krzyżowymi. Każdy regał jezdny od strony czołowej wyposażyć w panel osłaniający, wykonany z płyty o podwyższonej odporności na ogień, w kolorze klonu. Grubość płyty panelowej co najmniej 18 mm.  
Konstrukcja półki regału

Półki wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor jasno-szary RAL 9002. Lakierowanie półek po wykonaniu wszystkich otworów i zagięć technologicznych. Grubość półek 25 - 30 mm, dłuższa krawędź półki zagięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie, pod kątem prostym. 
Każda półka regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), konstrukcja uniemożliwiająca ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki. Wytrzymałość półek: co najmniej 100 kg/mb półki. W regałach dwustronnych między dwiema sąsiednimi półkami tylny ogranicznik półki o wys. min. 30 mm (wspólny dla dwóch półek). Ogranicznik montowany niezależnie, bez przykręcania na stałe, poprzez włożenie w szczelinę między dwiema sąsiednimi półkami. 
System napędu mechanicznego
W regałach jezdnych napęd ręczny korbowy – łańcuchowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną. Przesuw regału poprzez trójramienną korbę, jeden mechanizm przesuwa cały dwustronny regał złożony z trzech sekcji półek. Długość ramienia korby od środka do uchwytu 175 - 200 mm. Korba wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt korby z materiału, który ma zapobiegać poślizgowi dłoni na uchwycie podczas obrotu korby. Uchwyt powinien się obracać niezależnie od obrotu całej korby. Średnica uchwytu nie mniej niż 30 mm. 
Wymiary i pojemność regałów

Wysokość regałów: 1950 – 2250 mm + podwozie
Głębokość półki: 310 - 350 mm

Długość półki (sekcji regału): 1200 mm.
Każdy regał dwustronny, złożony z 3 złączonych ze sobą sekcji. Długość trzysekcyjnego regału ok. 3800 mm.
Ilość półek w regale: 5 + 1 kryjąca
Ilość regałów: 10 regałów dwustronnych, trzysekcyjnych.
Zakres prac obejmuje:

1. Montaż nowych szyn i podłóg,

2. Przeniesienie regałów obecnie używanych o głębokości półki 250 mm i montaż na uprzednio zmontowanych nowych szynach i podłogach (należy dostosować konstrukcję regałów do typu istniejących szyn i ich rozstawu),
3. Montaż nowych regałów o większej głębokości półki na istniejących szynach, na których teraz stoją obecnie używane regały o głębokości półki 250 mm.
W załączeniu – rysunek przedstawiający zamontowane w PPWSZ regały.

