Załącznik nr 7 do siwz 

Oznaczenie zamówienia: ZP-382- 05/14

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż jeśli w poniższych opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. 

W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.
Część 1 przedmiotu zamówienia:

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	KOMPUTER TOWER zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	   16 szt.

 

	2
	MONITOR zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    29 szt.

 

	3
	OPROGRAMOWANIE zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    20 szt.

 

	4
	NOTEBOOK zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    4 szt.

 


Komputery Tower – 16 szt. 
	Właściwość
	Parametry wymagane

	Procesor
	Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, taktowanie szyny systemowej  nie  mniej niż 800MHz oraz częstotliwości pracy zegara nie mniej niż 3,0 GHz lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego


	Płyta główna
	Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora. 

	Bios
	- Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB

- Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego

- Hasło zabezpieczające twardy dysk.

	Pamięć
	min. 4GB  DDR3, możliwość rozbudowy do min. 8GB

	Gniazda pamięci
	Dwa  gniazda w tym jedno wolne

	Dysk twardy
	min. 500 GB, 7200 obr./min.

	Karta graficzna
	Komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. 

	Wewnętrzny napęd 
DVD-RW
	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer

	Porty
	min. 6 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), 

1 x D-Sub (VGA), 

1 x RJ45, 

2 x wejście na mikrofon (  w tym 1 z przodu obudowy )

1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)

1 x wejście liniowe

1 x wyjście liniowe

	Obudowa
	Wymiary maksymalne: 180mm x450mm x435mm, typu tower.

Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej. Zasilacz minimum 180W umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu.  Slot bezpieczeństwa umożliwiający montaż Kensington Microsaver Cable. Montaż i demontaż obudowy musi odbywać się beznarzędziowo. Kolor czarny.

	Klawiatura, mysz
	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze skrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Pro 32bit PL

	Funkcje bezpieczeństwa
	- obudowa musi posiadać możliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington Microsaver Cable

- BIOS musi posiadać możliwość skonfigurowania hasła „Power On”, hasła dostępu do BIOSu, blokadę portów USB, COM 

- BIOS musi umożliwiać start systemu z urządzenia USB

- obowiązkowe oczko do instalacji kłódki

	Dodatkowe oprogramowanie
	- Oprogramowanie producenta komputera, umożliwiające wykonanie szybkiej reinstalacji systemu operacyjnego oraz backupu. Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu oraz kompatybilność z MS Active Directory.

-  Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit.

- Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;

- Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizację sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy gwarancji typu onsite, z czasem reakcji 24 godziny.

	Dokumentacja
	Do komputera muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu w języku polskim

	Certyfikaty
	Wyrób winien być oznakowany znakiem CE (certyfikat zgodności)


Monitor – 29 szt.
	Właściwość
	Parametry wymagane

	Klasa produktu
	Monitor LED

	Format ekranu monitora
	Panoramiczny

	Przekątna ekranu
	nie mniejsza niż 18,5 cala

	Zalecana rozdzielczość
	1366x768 pikseli

	Częstotliwość odświeżania
	nie mniej niż 60 Hz 

	Czas reakcji matrycy
	nie więcej niż 5ms

	Jasność
	nie mniej niż 200 cd/m2

	Kąt widzenia poziomy
	nie mniej niż 170 stopni

	Kąt widzenia pionowy
	nie mniej niż 160 stopni

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Złącza wejściowe
	15 – stykowe D-Sub

DVI-D (z HDCP)

	Kolor obudowy
	Czarny

	Spełnione normy jakościowe
	Energy Star

	W zestawie
	Kabel zasilający, kabel VGA, kabel DVI

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Oprogramowanie

MS Office –  min. 2010 (Word, Excel, Power Point, Outlook) –  20 szt.
Notebook  - 4 szt.

	Właściwość
	Parametry wymagane

	Procesor:
	min. Intel® Core i5-3230M(2.6 GHz,) 

	Matryca (przekątna)
	15,6 cale


	Matryca (rozdzielczość)
	WXGA 1366 x 768 (16:9)

	Matryca (powłoka)
	błyszcząca

	Matryca (opis)
	TruBrite HD

	Pamięć zainstalowana
	min. 4 GB DDR3

	Pamięć możliwość rozbudowy
	min. do 16 GB

	Dysk twardy (pojemność)
	min. 500 GB

	Napęd optyczny (typ)
	DVD – Super MultiDL

	Karta graficzna
	pamięć min. 2 GB 

	Karta dźwiękowa
	24-bitowa karta dźwiękowa

	Głośniki
	Stereofoniczne, Wbudowane z technologią DTS Sound

	Wbudowany mikrofon
	Tak

	Karta sieciowa przewodowa
	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet

	Karta sieciowa bezprzewodowa WiFi
	Intel 802.11 a/g/n

	Bluetooth
	Tak, 4.0+LE 

	Klawiatura
	102 klawisze z wydzieloną częścią numeryczną

	Kensington Lock
	Tak

	HDMI
	Tak

	VGA (RGB)
	Tak

	Czytnik kart pamięci
	Tak 7-1 Multi Media Card Reader

	USB 
	min. 3 szt , min. 1 port USB 3.0 z funkcją Sleep-and-Charge 

	System operacyjny
	Windows 7 Professional  (downgrade z Windows 8 Pro)
Windows 8 Pro 

	System operacyjny (wer. Językowa)
	Polski

	Wbudowana kamera
	Tak (kamera internetowa HD)ix

	Urządzenie wskazujące
	Touchpad multi-touch

	Akumulator (technologia)
	Litowo-Jonowy

	Zarządzane bezpieczeństwem
	Hasło nadzorcy, hasło dysku twardego, hasło użytkownika

	Gwarancja
	min. 36 miesięcy

	Max. Wymiary
	wys./szer./gł. (2.59/37.7/24.4)cm 

	Max waga
	2.4 kg

	Wyposażenie
	BATERIA, ŁADOWARKA, TORBA, MYSZ OPTYCZNA


Część 2 przedmiotu zamówienia:

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	4 szt.

 

	2
	UCHWYT SUFITOWY DO PROJEKTORA  zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    4 szt.

 

	3
	PRZEWÓD RGB zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    4 szt.

 


Projektor multimedialny – 4 szt.
	Właściwość
	Parametry wymagane

	Technologia
	LCD

	Rozdzielczość
 podstawowa
	XGA 1024x768

	Rozdzielczość maksymalna
	WUXGA 1920x1200

	Jasność
	(STD/ECO)
min 3100 ANSI Lumenów / 2160 ANSI Lumenów

	Kontrast
	min. 3000 : 1

	Poziom szumu 
	max (28 / 28 / 35 (w eko / normal / w wysokiej jasności))dB

	Obsługiwane rozdzielczości
	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13")

	Kompatybilność wideo
	Pal, NTSC

	Obiektyw
	F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm

	Odległość od ekranu
	Min. 0.6 – 13.8

	Współczynnik projekcji
	1.3 – 2.2 : 1

	Korekcja Trapezu
	Pionowa +/- 30 stopni

	Żywotność lampy (STD/ECO)
	Min 5000 h / 8000 h

	Zasilanie
	100 – 240V, 50 – 60Hz

	Wejścia/ wyjścia
	2 x D-Sub15 in (RGB) 

1 x D-Sub15 out

1 x HDMI (HDCP)

1 x RJ45 (LAN)

Cinch-Video

S-Video

RS232

USB Typ A

USB Typ B

1 x 3.5mm Stereo Jack (audio)

	Audio
	Głośnik min. 8W

	Dostarczane akcesoria
	Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel zasilający, kabel D-SUb15, torba transportowa, zaślepka obiektywu

	Pobór mocy [W]
	Nie więcej niż: 302 (tryb wysokiej jasności); 236 (Normal) / 211 (ECO) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)

	Gwarancja
	Sprzęt: co najmniej 36 m-cy

Lampa: co najmniej 6 miesięcy lub 1000h



	Waga
	Max. 3 kg


Uchwyt sufitowy do projektora  - 4 szt.
	Uchwyt sufitowy regulowany. Min. odległość od sufitu nie więcej niż  22,5cm. Max odległość od sufitu  nie mniej niż 113cm) Regulacja kąta min. 15 st. Min. udźwig  8 kg


Przewód RGB – 4 szt.
	Min. 10m (końcówki męska/żeńska)


Część 3 przedmiotu zamówienia:

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    1 szt.

 

	2
	DRUKARKA LASEROWA MONO zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    1 szt.

 

	3
	DRUKARKA ATRAMENTOWA WIELOFUNKCYJNA KOLOROWA  zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	    1 szt.

 

	4
	DRUKARKA LASEROWA MONO (szybka) zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz 
	    1 szt.

 


Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.
	Właściwość
	Parametry wymagane

	Drukarka
	· Monochromatyczna Laserowa

	 Kolor
	· Szary

	Druk
	· 

	 Automatyczny druk dwustronny
	· tak

	Język drukarki:
	· UFRII-LT; PostScript Level 3

	 Kopiarka
	· Monochromatyczna

	 Prędkość druku - czerń [str/min]
	· Min. 33

	 Rozdzielczość druku - czerń [dpi]
	· Min. 1200 x 600

	Skaner
	· 

	 Inne
	· Skanowanie dwustronne

	 Rozdzielczość optyczna [dpi]
	· Min. 600

	 Skaner
	· Tak

	Kopiowanie
	· 

	 Automatyczne kopiowanie dwustronne
	· tak

	 Czas uzyskania pierwszej kopii [s]
	· nie więcej niż 8

	 Funkcje kopiowania
	· Kopiowanie wielokrotne

· Łączenie 2 w 1

· Łączenie 4 w 1

	 Inne
	· Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii

	 Prędkość kopiowania - czerń [str/min]
	· Min. 33

	 Rozdzielczość kopiowania [dpi]
	· Nie mniej niż 600 x 600

	 Zmniejszanie/powiększanie [%]
	· 25 – 400

	Fizyczne
	· 

	 Głębokość [cm]
	· max  47

	 Szerokość [cm]
	· max 45

	 Waga [kg]
	· max 21

	 Wysokość [cm]
	· max 48

	Techniczne
	· 

	 Inne
	· Czas rozgrzewania: nie więcej niż 11 sekund

· Maksymalny pobór mocy: 1200 W

· Procesor: min. 300 MHz 

	 Maksymalny rozmiar nośnika
	· A4

	 Obsługa papieru
	· Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy

· Kaseta na 500 arkuszy

· Odbiornik na 50 arkuszy

	 Pamięć
	· Min. 256 MB (RAM)

	 Rodzaje nośników
	· Etykiety

· Folie

· Koperty

· Papier makulaturowy

· Papier typu bond

· Papier zwykły

	 Wyświetlacz
	· tak

	Złącza
	· 

	 Interfejs
	· USB 2.0

	 Praca w sieci
	· Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100

	 Wspierane systemy operacyjne
	· Mac OS 9.1

· Windows 2000

· Windows 7

· Windows Server 2003

· Windows Server 2008

· Windows Vista

· Windows XP

	 Załączone wyposażenie
	· Instalacyjna płyta CD-ROM

	Gwarancja
	· Min. 24 miesiące


Drukarka laserowa mono – 1 szt.
	MECHANIZM DRUKARKI
	· 

	Szybkość drukowania
	Nie mniej niż 33 str./min. (A4)

	Metoda drukowania
	Monochromatyczne drukowanie laserowe

	Jakość druku
	Do 1200x1200 dpi

	Rozdzielczość drukowania
	Maks. 600 x 600 dpi

	Czas rozgrzewania urządzenia
	29 s lub mniej od włączenia zasilania

	Czas druku pierwszej strony
	Nie więcej niż 8 s

	Cykl pracy
	Nie mniej niż  50 000 stron miesięcznie

	Marginesy wydruku
	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

	OBSŁUGA NOŚNIKÓW
	

	Podajnik papieru (standardowy)
	Kaseta o pojemności min. 250 arkuszy
Podajnik uniwersalny na min. 50 arkuszy 

	Odbiornik papieru
	Wydrukiem do dołu: na 150 arkuszy; wydrukiem do góry: na 1 arkusz

	Typy nośników
	Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, 
Etykiety, karty indeksowe, koperty, pocztówki

	Rozmiary nośników
	Kaseta (standardowa)
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K,
Formaty niestandardowe (szer.: 105–215,9 mm; dł.: 148–355,6 mm) 
Podajnik uniwersalny:
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, koperta COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), karta indeksowa; formaty niestandardowe (szer.: 76,2–215,9 mm; dł.: 127–355,6 mm)

	Gramatura nośników
	Kaseta (standardowa): 60–120 g/m kw.
Podajnik uniwersalny: 60–163 g/m kw.

	Drukowanie dwustronne
	Automatyczne (tylko A4/LTR/LGL)

	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
	

	Wymagania dotyczące zasilania
	220–240 V (±10%), 50 Hz (±2 Hz)

	Pobór mocy
	Maks.:  1150 W lub mniej
Praca: nie więcej niż 600 W 
Tryb gotowości: nie więcej niż 15 W 
Tryb uśpienia: nie więcej niż 15 W (tryb uśpienia panelu),nie więcej niż  1 W (tryb głębokiego uśpienia)
Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): nie więcej iż  1,3 kWh/tydzień

	Max wymiary (szer. x dł. x wys.)
	400 x 376 x 289 mm (z panelem)

	Masa
	Nie więcej niż  12,5 kg

	Środowisko pracy
	Temperatura: od 10 do 30ºC 
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

	Panel sterowania
	tak

	Kontroler
	

	Pamięć
	Min. 768 MB

	Języki obsługi drukarki
	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3

	Czcionki
	93 czcionki PCL, 136 czcionek PS

	Interfejs i opcje połączeń
	USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Windows 2000 / XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 7 (32-/64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2008 (32-/64-bitowy) /
Mac OS 10.4.9–10.7.x / Linux / Citrix

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Drukarka atramentowa wielofunkcyjna kolorowa – 1 szt.

	Technologia
	 Atramentowa

	LCD (ekran)
	 Tak

	Podajnik papieru
	 Min. 250 arkuszy

	Podajnik wielofunkcyjny
	 Do 1 arkuszy

	Podajnik dokumentów ADF
	 Min. 35 arkuszy

	Odbiornik papieru
	 Min. 50 arkuszy

	Formaty papieru
	 A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary

	Gramatury papieru
	 60-220 g/m2 (z podajnika ręcznego 285 g/m2)

	Interfejs standardowy
	10/100 Ethernet Base TX 

802.11b wireless 

USB

	Pamięć (RAM)
	Min. 64 MB

	Podwójny dostęp
	 Tak

	Szybki skan
	Prędkość dla A4 - nie więcej niż 4 sek.

	Tryb korekcji błędów ECM
	 Tak

	Prędkość druku
	Mono min. 35 str./min

	
	Kolor min. 27 str./min

	Rozdzielczość druku
	Do 1200 x 6000 dpi

	Prędkość kopiowania
	 Min. 23 str./min mono, min. 20 str./min kolor

	Rozdzielczość kopiowania Skan
	 1200x1200dpi

	Zmniejszanie/Powiększanie kopii
	 25% - 400% co 1%

	Kopiowanie wielokrotne
	 Tak, do 99 kopii

	Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.)
	 Tak

	Rozdzielczość skanowania
	Optyczna 2400 x 2400 dpi

	
	Interpolowana 19200 x 19200 dpi

	Możliwość skanowania do
	Obrazu 

	
	OCR 

	
	E-maila

	
	Pliku

	
	Pamięci USB 

	
	Serwera pocztowego

	
	FTP 

	
	Folderu sieciowego 

	
	Media (karta) 

	Gwarancja
	 Min 24 m-ce

	Kompatybilność z TWAIN
	Tak

	Skala szarości
	 256 poziomów

	Czytnik kart pamięci
	 Tak (Odczyt/Zapis)

	PictBridge
	 Tak

	Pobór mocy
	Druk max 26 W

	
	Stan gotowości max 8 W

	
	Uśpienie max. 4 W

	Waga
	 Nie więcej niż 16 kg

	Max wymiary (w x d x h)
	 540 x 489 x 257 mm


Drukarka laserowa mono (szybka)– 1 szt. 

	MECHANIZM DRUKARKI
	· 

	Szybkość drukowania
	Nie mniej niż 40 str./min. (A4)

	Metoda drukowania
	Monochromatyczne drukowanie laserowe

	Jakość druku
	Do 1200x1200 dpi

	Rozdzielczość drukowania
	Maks. 600 x 600 dpi

	Czas rozgrzewania urządzenia
	28 s lub mniej od włączenia zasilania

	Czas druku pierwszej strony
	Nie więcej niż 9 s

	Cykl pracy
	Nie mniej niż  100 000 stron miesięcznie

	Marginesy wydruku
	nie więcej niż 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

	OBSŁUGA NOŚNIKÓW
	

	Podajnik papieru (standardowy)
	Kaseta o pojemności min. 500 arkuszy
Podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy

	Odbiornik papieru
	Wydrukiem do dołu: na 250 arkuszy; wydrukiem do góry: na 50 arkuszy

	Typy nośników
	Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, 
Etykiety, karty katalogowe, koperty

	Rozmiary nośników
	Kaseta (standardowa)
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K,
Formaty niestandardowe (szer.: 105–215,9 mm; dł.: 148–355,6 mm) 
Podajnik uniwersalny:
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, formaty niestandardowe (szer.: 76,2–215,9 mm; dł.: 127–355,6 mm)

	Gramatura nośników
	Kaseta (standardowa): 60–120 g/m kw.
Podajnik uniwersalny: 60–199 g/m kw.

	Drukowanie dwustronne
	Automatyczne 

	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
	

	Wymagania dotyczące zasilania
	220–240 V (±10%), 50 Hz (±2 Hz)

	Pobór mocy
	Maks.:  1400 W lub mniej
Praca: nie więcej niż 660 W 
Tryb gotowości: nie więcej niż 15 W 
Tryb uśpienia: nie więcej niż 15 W (tryb uśpienia panelu),nie więcej niż  1 W (tryb głębokiego uśpienia)
Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): nie więcej iż  1,9 kWh/tydzień

	Max wymiary (szer. x dł. x wys.)
	455 x 425 x 350mm 

	Masa
	Nie więcej niż  17 kg

	Środowisko pracy
	Temperatura: od 10 do 30ºC 
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

	Panel sterowania
	Tak

	Kontroler
	

	Pamięć
	Min. 768 MB

	Języki obsługi drukarki
	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3

	Czcionki
	93 czcionki PCL, 136 czcionek PS

	Interfejs i opcje połączeń
	USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Windows  XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 7 (32-/64-bitowy) /8(32-/64-bitowy)/ Server 2003 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2008 (32-/64-bitowy) /
Mac OS 10.4.9–10.7.x / Linux / Citrix

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Część 4 przedmiotu zamówienia:

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	PUNKT DOSTĘPOWY zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	   4 szt.

 


Punkt dostępowy – 4 szt.
	Właściwość
	Parametry wymagane


	Architektura sieci LAN: 
	· Wireless IEEE 802.11n

· Wireless IEEE 802.11g

· Wireless IEEE 802.11b

· Wireless IEEE 802.11a

	Typ urządzenia: 
	punkt dostępowy

	Przeznaczenie: 
	Sieci bezprzewodowe

	Port LAN: 
	1x 10/100BaseTX (RJ45)

	Typ złącza anteny zewnętrznej: 
	2 x R-SMA (dwie anteny zewnętrzne odkręcane)

	Szyfrowanie: 
	· WEP - Wired Equivalent Privacy

· WPA - Wi-Fi Protected Access

· WPA2

· MAC authentication/filter

	Tryb pracy: 
	· Wireless client bridge

· Range Extender

· punkt dostępowy

	Częstotliwość: 
	· 2.4 GHz

· 5 GHz

	Obsługiwane protokoły i standardy: 
	· IEEE 802.3u - 100BaseTX

· IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

· IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

· IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz

· IEEE 802.11n

	Max. szerokość: 
	189 mm

	Max. wysokość: 
	31.5 mm

	Max. głębokość: 
	152 mm

	Max. masa netto: 
	0.230 kg

	Zarządzanie
	Konfiguracja z poziomu przeglądarki www

	Wyposażenie
	Zasilacz, dwie anteny, instrukcja, oprogramowanie,  ścienny uchwyt montażowy 

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Część 5 przedmiotu zamówienia:

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	  PRZEŁĄCZNIK GRAFIKI zgodnie z opisem – zał. nr 7 do siwz
	16 szt.




Przełącznik grafiki – 16 szt.

	Właściwość
	Parametry wymagane

	Złącza wyświetlania obrazu
	2

	Połączenia z komputerami
	2

	Sposób wyboru portu
	Przycisk

	Złącza

	Wejście grafika
	2 x męskie złącze HDB-15 (niebieskie)

	Wejście audio
	2 złącze żeńskie stereo typu mini jack (zielone)

	Wyjście grafika
	2 x żeńskie złącze HDB-15 (niebieskie)

	Wyjście audio
	2 złącze żeńskie stereo typu mini jack (zielone)

	Funkcjonalność
	Możliwość  wyboru źródła sygnału 1 lub 2  jednocześnie na oba wyjścia wideo

	Zasilanie
	1 złącze DC (czarne)

	Wskaźniki LED

	Zasilanie
	1 (niebieskie)

	Aktywność/źródło
	2 (zielone)

	Wejście 1
	2 (zielone)

	Wejście 2
	2 (pomarańczowe)

	Maksymalna rozdzielczość video
	1920 x 1440 przy 60 Hz

	Przepustowość wideo
	300 MHz

	Zakr. synchronizacji
	Synchr. dodatn./ujemn.

	Zasięg sygnału
	Nie mniej niż 60 m

	Pobór mocy
	5,3 V DC; 2,39 W (maks.)

	Rodzaj obudowy
	desktop

	Maksymalne wymiary urządzenia
	130 x 75 x 45 mm

	Maksymalna waga urządzenia
	0,5 kg

	Gwarancja
	min. 2 lata


