Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-10/14
  Nowy Targ 01.09.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Wykonanie prac remontowych i zwiększających funkcjonalność Kampusu „Kokoszków” Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, położonego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71- zgodnie z dokumentacją.
Zamawiający informuje, że w dniu 27.08.2014 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie nr  1 (dotyczy części 3): 
Czy system ma być tylko systemem abonamentowym na karty czy również systemem dla kierowców nie posiadających kart z wydawaniem biletu papierowego z kodem kreskowym?
Pytam ponieważ w opisie technicznym napisane jest że „projektuje się zakaz wjazdu poprzez zamontowanie szlabanów wraz z czytnikami kart abonamentowych...”. W dalszej części opisu napisane jednak jest:

Kierowca skanuje bilet 

• Czytnik sprawdza bilet i otwiera szlaban 

„Kolumny z czytnikiem  kart  dalekiego zasięgu ma mieć… Skanowanie wielokierunkowe  np. Omni-directional”

Jest to technologia stosowana w systemach kodów kreskowych.

Opis ten wskazuje że oprócz odczytu kart dalekiego zasięgu system powinien również wykorzystywać bilety z kodem paskowym, co sugeruje dostarczenie systemu dualnego (bilety i karty).

Odpowiedź:  

Poprzez bilet rozumie się kartę abonamentową. W takim rozumieniu opis mówi wyłącznie o kartach i nie ma mowy o systemie dualnym. 
Pytanie nr 2 (dotyczy części 3):  
Czy kolumna z czytnikiem kart powinna mieć ekran  LCD (4,5  -  7,5 cala) wyświetlający komunikaty  przynajmniej w dwóch językach (polski i angielski) czy tez kolumna powinna być wyposażona w diodę  dwukolorowa potwierdzająca prawidłowy odczyt karty abonamentowej.
Wyświetlacz stosowany jest zazwyczaj w systemach systemu dualnego (bilety i karty) które służą do obsługi klientów jednorazowych oraz abonamentowych. W systemach jedynie abonamentowych stosowane są czytniki z sygnalizacją stanu pracy w postaci jedynie diody opcjonalnie sygnalizacji dźwiękowej.

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie na kolumnie diody dwukolorowej potwierdzającej prawidłowy odczyt karty abonamentowej oraz sygnalizację dźwiękową.   
Pytanie nr 3 (dotyczy części 3):
Do zasilania szlabanów planuje się wykorzystanie linię zasilającej  będąca odejściem (wcinką) z istniejącej linii zasilania lamp zewnętrznych. Czy instalacja ta posiada zasilanie dostępne przez całą dobę, czy tylko w godzinach pracy oświetlenia?
Odpowiedź:  

W odpowiedzi na to pytanie Zamawiający przesyła poprawiony przedmiar w załączeniu.
Zasilanie szlabanu nr 2 wg załącznika graficznego – orientacja.
Pytanie nr 4 (dotyczy części 3):
Specyfikacja wymaga dostarczenia czytników o zasięgu do 120 cm opartego o czytniki pasywne działające na częstotliwości 125 kHz.
Technologia ta ma duże ograniczenia i zasięg taki nie jest możliwy do uzyskania z pojazdu ponieważ nadwozie pojazdu ogranicza zasięg karty.

W związku z powyższym:

a. Czy dopuszcza się dostarczenie systemu z krótszym zasięgiem niż 120cm

lub

b. Czy dopuszcza się dostarczenie systemu w innej technologii odczytu gwarantującej zasięg 120cm (i większym) pracującej na innej częstotliwości i wykorzystującej karty aktywne (z zasilaniem)? 

Odpowiedź: 
Priorytetem Zamawiającego jest otrzymanie technologii z kartami pasywnymi. Zamawiający zmniejsza w związku z tym wymagany minimalny zasięg odczytu karty na 80 cm (lub większy). 
Pytanie nr 5 (dotyczy części 3):
Czy pętla indukcyjna umieszczona przed szlabanem przy ulicy KOKOSZKÓW BOCZNA ma otwierać jedynie szlaban czy tez szlaban i bramę jednocześnie?

Odpowiedź:  
Pętla w/w otwiera jedynie szlaban. Brama otwierana jest ręcznie.

Pytanie nr 6 (dotyczy części 3):
Do komunikacji pierwszego czytnika zamontowanego na wysepce przy wjeździe wymagane jest zastosowanie komunikacji bezprzewodowej z portiernią (około 100m). Czy pomiędzy wysepką a portiernią nie ma przeszkód terenowych w postaci budynków który uniemożliwił by taką komunikację?
Odpowiedź: 
W celu stwierdzenia układu budynków zaleca się wizje lokalną na terenie inwestycji w celu dokładnej lokalizacji potencjalnych przeszkód. Jako pomocnicze załączamy szkic sytuacyjny wraz ze zdjęciem z terenu.  
Pytanie nr 7 (dotyczy części 3):
Do komunikacji drugiego czytnika zamontowanego przy szlabanie wewnętrznym wjazdowym wymagane jest również zastosowanie komunikacji bezprzewodowej z portiernią. Czy pomiędzy miejscem umieszczenia czytnika a portiernią nie ma przeszkód terenowych w postaci budynków który uniemożliwił by taką komunikację?
Odpowiedź: 
Tak należy zapewnić komunikację bezprzewodową z portiernią. W celu stwierdzenia układu budynków zaleca się wizje lokalną na terenie inwestycji w celu dokładnej lokalizacji potencjalnych przeszkód. Jako pomocnicze załączamy szkic sytuacyjny wraz ze zdjęciem z terenu. Szlaban oraz czytnik o którym mowa jest opisany na szkicu syt. jako szlaban 2.  

Jednocześnie Zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 05.09.2014 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 05.09.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 304.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wynikająca z nich zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu. 
