Zał. nr 7

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-11/14
Zestawienie oferowanego urządzenia wskazujące: 

model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanego urządzenia 

Zamawiający informuje, iż jeśli w poniższym opisie występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. 

W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Mineralizator mikrofalowy  


	1 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:
	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	1. 
	Urządzenie powinno umożliwić przygotowywania prób do analizy  poprzez: mineralizację ciśnieniową w naczyniach zamkniętych lub otwartych oraz ekstrakcję mikrofalową.
	tak/nie*

	2. 
	Aparat powinien dać możliwość jednoczesnego roztwarzania ciśnieniowego  6, 10,12, 16, 24 lub 48 próbek, a  naczynia powinny mieć opatentowany system uwalniania nadciśnienia z naczyń. Zamawiający wymaga zestawu 12 naczyń (w tym jedno referencyjne – z możliwością kontroli parametrów mineralizacji). 

Zamawiający wymaga rotoru ciśnieniowego 12 pozycyjnego.

Po uwolnieniu nadciśnienia naczynko uszczelnia się i nie ma potrzeby przerywania procesu.
	tak/nie*

	3. 
	Wszystkie naczynia powinny być wykonane są z teflonu wysokiej jakości. 
	tak/nie*

	4. 
	Aparat powinien ponadto:

a) Być wyposażony w czujnik temperatury w naczyniu referencyjnym (termopara),

b) Posiadać dyfuzory mikrofalowe do uzyskiwania wewnątrz komory pola mikrofalowego o doskonałej homogeniczności

c) Posiadać  zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym;  terminal umożliwiający łatwe zaprogramowanie całego procesu, zapamiętanie metody oraz zrealizowanego już programu; wyświetlacz dokładnie odwzorowujący wszystkie krzywe i parametry procesu; sterownik sterujący mocą mikrofalową w sposób dynamiczny; moc mikrofalową emitowaną w sposób ciągły lub pulsacyjny; oprogramowanie umożliwiające prowadzenie mineralizacji według jednej procedury w przypadku gdy roztwarzamy jedna lub kilka próbek oraz gdy roztwarzamy próbki o różnej masie. 

 
	a) tak/nie*
b)  tak/nie*
c)  tak/nie*



Wykonawca wypełnia  tabele wskazując model, producenta, rok produkcji, ceny oraz opisując i wskazując parametry techniczne oraz warunki oferowanego urządzenia. Niespełnienie przez oferowane urządzenia któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza  urządzenia  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w SIWZ.

             ...............................................
                   


                 .................................................................................................

                
(miejsce, data)



                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych


                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)
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