Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/15
  Nowy Targ 05.02.2015
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. 
Dostawa i montaż sprzętu dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (Instytut Architektury i Urbanistyki) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniach 04.02 i 05.02.2015 r. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Dotyczy części 7 ZESTAW NIWELACYJNY 


1. Czy Zamawiający oczekuje wyposażenie zestawu niwelacyjnego w łaty aluminiowe 3m lub 4m ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby łaty były składane. W związku z tym 
Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 
2. Czy Zamawiający oczekuje niwelatora o powiększeniu nie gorszym niż 30x ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. 
3. Czy Zamawiający w pozycji parametru „optyczny pomiar odległości”  ma na myśli niwelator optyczny który umożliwia wykonania odczytów które pozwolą na określenie odległości do łaty? 
Odpowiedź:  Tak.
4. Czy Zamawiający w zapisie „pomiar kątów poziomych” ma na myśli niwelator optyczny wyposażony w koło limbusa z podziałem w jednostkach kątowych np.: °(stopnie) lub gon (grady) ? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga niwelatora optycznego wyposażonego w koło limbusa z podziałem na gon 
(grady). Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 
5. Czy Zamawiający oczekuje dostawy niwelatora optycznego o dokładności nie gorszej niż ±3mm na 1 km podwójnej niwelacji ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. 
W związku z odpowiedziami na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  
„Część 7: 

ZESTAW NIWELACYJNY  [statyw + 2 łaty 3-4 m aluminiowe + niwelator] - 6 szt.:

Niwelator:

· powiększenie lunety (30-40x),

· kompensator,

· pomiar kątów poziomych,

· optyczny pomiar odległości,

· dokładność podwójnej niwelacji (błąd standardowy na 1km podwójnej niwelacji) do +/-3 mm.” 
a wprowadza się nowy opis:

„Część 7: 

ZESTAW NIWELACYJNY  [statyw + 2 łaty 3-4 m aluminiowe + niwelator] - 6 szt.:

Niwelator:

· powiększenie lunety (30-40x),

· kompensator,

· pomiar kątów poziomych - koło limbusa z podziałem na gon 
(grady),

· optyczny pomiar odległości,

· dokładność podwójnej niwelacji (błąd standardowy na 1km podwójnej niwelacji) do +/-3 mm.

Łaty:

- 2 łaty 3-4 m aluminiowe

- składane” 
Dotyczy części 8 TEODOLIT OPTYCZNY

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania dla zadania 8 teodolitu elektronicznego ? 
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia zgodnego z siwz. 
W przypadku dopuszczenia dla zadania 8 możliwości zaproponowania teodolitu elektronicznego proszę o udzielenie następujących informacji: 


7. Czy Zamawiający dopuszcza teodolit elektroniczny o powiększeniu lunety nie gorszym niż 30x ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
8. Czy Zamawiający dopuszcza teodolit elektroniczny o dokładności kątowej nie gorszej niż 40cc ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
9. Czy Zamawiający dopuszcza teodolit elektroniczny o dokładności libelli pudełkowej nie gorszej niż 10’/2mm?
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
10. Czy Zamawiający dopuszcza teodolit elektroniczny o dokładności libell rurkowej nie gorszej niż 30”/2mm?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 

11. Czy Zamawiający dopuszcza teodolit elektroniczny o minimalnej celowej 1.4m? 
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
12. Czy Zamawiający wymaga spełnienia jakości Teodolitu w postaci spełnienia norm wodo i pyłoszczelności na poziomie normy nie gorszej niż IP56 ? 


Pragniemy zwrócić uwagę iż w przypadku nie określenia parametru normy IP, Zamawiający może 
otrzymać teodolit o niskiej jakości. 
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
Dotyczy części 15 TEODOLIT ELEKTRONICZNY

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania teodolitu spełniającego parametr długości lunety 157mm ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. 
14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania teodolitu spełniającego parametr apertura obiektywu 45mm ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. 
15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania teodolitu spełniającego parametr powiększenie nie gorsze niż 30x ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. 
16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania teodolitu spełniającego parametr pole widzenia nie gorsze niż 1°30’ ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz. 
17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania teodolitu spełniającego parametr minimalna ogniskowa nie gorsza niż 1.4m ? 


Z posiadanej przez nas wiedzy parametr minimalna ogniskowa jest charakterystyczna dla marki XXX. 
Zdecydowana większość teodolitów elektronicznych obecnych na rynku posiada parametr minimalnej 
ogniskowej 1.4m lub jak niektórzy producenci podają w zaokrągleniu wartość 1.5m. Podtrzymanie 
zapisu 1m może wpłynąć na konkurencyjność ofert przez ograniczenie innym podmiotom możliwości 
zaproponowania zbliżonego parametru bez pogarszania jakości i możliwości teodolitu. 
Odpowiedź:  Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 
18. Czy Zamawiający wymaga spełnienia jakości Teodolitu w postaci spełnienia norm wodo i pyłoszczelności na poziomie normy nie gorszej niż IP56 ? 


Pragniemy zwrócić uwagę iż w przypadku nie określenia parametru normy IP, Zamawiający może 
otrzymać teodolit o niskiej jakości. 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 
19. Proszę o uszczegółowienie zapisu dotyczącego pomiar kątów 5”-20”. Czego dotyczy ten zapis dokładności kątowej teodolitów czy może minimalnego odczytu ?   
Odpowiedź:  Zapis dotyczący: pomiar kątów 5”-20” dot. dokładności kątowej teodolitów. Zamawiający zmienia opis tego parametru na „- dokładność: nie większa niż 20’’ - dot. dokładności kątowej teodolitów”. Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 
20. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania teodolitu spełniającego parametr dokładność kątowa nie gorsza niż 10cc ? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz oraz odpowiedziami na zapytania Wykonawców oraz zmianą siwz. z dnia 
05.02.2015 r., pytanie nr 19. 
W związku z odpowiedziami na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 15: 

TEODOLIT ELEKTRONICZNY - 1 zestaw:

· pomiar kątów i spadków terenowych (pionowych i poziomych)

· LUNETA:

· długość (140-160mm),

· średnica obiektywu (40-50mm),

· powiększenie (30-40x),

· obraz prosty,

· pole widzenia (1( 30’ do 2(),

· ogniskowanie od 1 m

· POMIAR KĄTA: 

· odczyt  H: dwustronny, V: dwustronny,

·  dokładność: 5( -20(
· WYŚWIETLACZ: 

· rodzaj wyświetlacza (dwustronnie podświetlany),
· klawiatura przyciskowa,
[skład zestawu: teodolit elektroniczny, kufer/ torba transportowa, akumulator, ładowarka]

· SPODARKA: 

· odłączalna 

· ZASILANIE:

· Akumulator”
a wprowadza się nowy opis:

„Część 15: 

TEODOLIT ELEKTRONICZNY - 1 zestaw:

· pomiar kątów i spadków terenowych (pionowych i poziomych)

· LUNETA:

· długość (140-160mm),

· średnica obiektywu (40-50mm),

· powiększenie (30-40x),

· obraz prosty,

· pole widzenia (1( 30’ do 2(),

· ogniskowanie - nie większa niż 2 m

· POMIAR KĄTA: 

· odczyt  H: dwustronny, V: dwustronny,

·  dokładność: nie większa niż 20( - dot. dokładności kątowej teodolitów
· WYŚWIETLACZ: 

· rodzaj wyświetlacza (dwustronnie podświetlany),
· klawiatura przyciskowa,
[skład zestawu: teodolit elektroniczny, kufer/ torba transportowa, akumulator, ładowarka]

· SPODARKA: 

· odłączalna 

· ZASILANIE:

· Akumulator

- Teodolit elektroniczny musi spełniać normę wodo i pyłoszczelności na poziomie normy nie gorszej niż IP56.”
Dotyczy części 16 DALMIERZ LASEROWY
21. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania dalmierza laserowego o zasięgu pomiaru 80m? 
Odpowiedź:  Tak, zgodnie z siwz oraz odpowiedziami na zapytania Wykonawców oraz zmianą siwz. z dnia 
04.02.2015 r. 
Dotyczy części 6 PODZIAŁKA TRANSWERSALNA 
22.  Czy zamawiającemu chodzi o Podziałkę transwersalną

1:1000 -20szt

1:2000-20szt

1:4000 - 20szt

1:5000-20szt

Czy chodzi żeby powyższe podziałki były w sumie 20 szt. (czyli po 5szt z każdej podziałki)

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby każda podziałka spełniała wymagania opisane w siwz. Każda podziałka  
musi mierzyć w skalach: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000. Zamawiający oczekuje łącznie 20 szt. 
podziałek.
Powyższe odpowiedzi na pytania i wynikająca z nich zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

