Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-03/15
  Nowy Targ 13.05.2015
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Zamawiający informuje, że w dniach 11 i 12.05.2015 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1:  

Pytania dotyczące Części 2: Deska ortopedyczna dla dzieci ze stabilizatorem głowy pacjenta:

Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną dla dzieci o długości 138 cm? Wymiar ten zaledwie nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną dla dzieci o  długości 138 cm. Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

Pytanie 2:  
Pytania dotyczące Części 2: Deska ortopedyczna dla dzieci ze stabilizatorem głowy pacjenta:

Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną dla dzieci o szerokości 35 cm? Wymiar ten zaledwie nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną dla dzieci o  szerokości 35 cm. Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania (pytanie 1 i 2), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 2: 

Deska ortopedyczna dla dzieci ze stabilizatorem głowy pacjenta – 1 szt.    

Służy do stabilizacji całego kręgosłupa u pacjentów pediatrycznych

· Odporna na uszkodzenia mechaniczne

· Zmywalna 

· Wyposażona w 10 dużych, wygodnych uchwytów do przenoszenia pacjenta

· Posiada system pasów na rzepy,  o budowie pajęczynowej, do pewnego unieruchomienia dziecka

· Wyposażona jest w stabilizator głowy dziecka, dający możliwość unieruchomienia w pozycji neutralnej

· Stabilizator posiada dwa paski do mocowania głowy na wysokości czoła i żuchwy, podkładkę, klocki

· Parametry deski:

· Długość 120-125 cm

· Szerokość 40-41 cm

· Waga deski 3,5 do 4 kg”
a wprowadza się nowy opis:

„Część 2: 

Deska ortopedyczna dla dzieci ze stabilizatorem głowy pacjenta – 1 szt.    

Służy do stabilizacji całego kręgosłupa u pacjentów pediatrycznych

· Odporna na uszkodzenia mechaniczne

· Zmywalna 

· Wyposażona w 10 dużych, wygodnych uchwytów do przenoszenia pacjenta

· Posiada system pasów na rzepy,  o budowie pajęczynowej, do pewnego unieruchomienia dziecka

· Wyposażona jest w stabilizator głowy dziecka, dający możliwość unieruchomienia w pozycji neutralnej

· Stabilizator posiada dwa paski do mocowania głowy na wysokości czoła i żuchwy, podkładkę, klocki

· Parametry deski:

· Długość 120-140 cm

· Szerokość 35-45 cm

· Waga deski 3,5 do 4 kg”
Pytanie 3:  

Pytanie dotyczące Części 4: Kołnierz ortopedyczny dla dzieci regulowany :

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci bez trójstopniowej regulacji ułożenia podbródka?
Odpowiedź:  Nie. Zamawiający żąda urządzenia takiego jak opisane w siwz. 

Pytanie 4:  

Pytanie dotyczące Części 5: Nosze podbierakowe :

Czy Zamawiający dopuści nosze podbierakowe o regulowanej długości w zakresie 167-214cm? Wymiary te zaledwie nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści nosze podbierakowe o regulowanej długości w zakresie 167-214cm. Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 5:

Nosze podbierakowe – 1 szt.    

Wykonane z aluminium, odporne  na uszkodzenia mechaniczne

· Kilkustopniowa regulacja długości umożliwia dostosowanie do wzrostu pacjenta

· Zamki spinające podbieraki (albo zbieraki) zabezpieczone przed niespodziewanym rozpięciem

· Nosze wyposażone są w trzy pasy o regulowanej długości mocowania do ramy noszy podbierakowych

· Zamki przy pasach mogą być zamknięte w różnych pozycjach, pod różnym kątem podczas udzielania pomocy

· Nosze posiadają 10 ergonomicznych uchwytów na obwodzie noszy, służących do przenoszenia pacjenta

· Jest możliwość złożenia aby ułatwić transport

· Parametry noszy podbierakowych:

· Regulowana długość w zakresie 168-205cm

· Szerokość 40-45cm

· Długość po złożeniu na pół 120cm

· Nośność 150kg i powyżej”

a wprowadza się nowy opis:

„Część 5:

Nosze podbierakowe – 1 szt.    

Wykonane z aluminium, odporne  na uszkodzenia mechaniczne

· Kilkustopniowa regulacja długości umożliwia dostosowanie do wzrostu pacjenta

· Zamki spinające podbieraki (albo zbieraki) zabezpieczone przed niespodziewanym rozpięciem

· Nosze wyposażone są w trzy pasy o regulowanej długości mocowania do ramy noszy podbierakowych

· Zamki przy pasach mogą być zamknięte w różnych pozycjach, pod różnym kątem podczas udzielania pomocy

· Nosze posiadają 10 ergonomicznych uchwytów na obwodzie noszy, służących do przenoszenia pacjenta

· Jest możliwość złożenia aby ułatwić transport

· Parametry noszy podbierakowych:

· Regulowana długość w zakresie 165-215cm

· Szerokość 40-45cm

· Długość po złożeniu na pół 120cm

· Nośność 150kg i powyżej”

Pytanie 5:  

Pytanie dotyczące Części 9: Butla tlenowa aluminiowa 2l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli aluminiowej :
Czy Zamawiający dopuści butlę aluminiową 2,7l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli aluminiowej? Oferowana objętość butli zaledwie nieznacznie różni się od wymagane przez Zamawiającego.
Odpowiedź:  Nie. Zamawiający żąda urządzenia takiego jak opisane w siwz. 

Pytanie 6:  
Pytanie dotyczące Części 8: 

Butla tlenowa stalowa 5l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli 5l :

Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie przez zapis: „urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne? Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie zastosowanie gumowej osłonki na manometr reduktora tlenowego do butli 5l?

Odpowiedź:  Tak, W związku z tym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 8: 

Butla tlenowa stalowa 5l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli 5l – 1 zestaw

w tym: 


1. Butla tlenowa stalowa 5l z zaworem tlenowym – 1 szt.   


Zawór tlenowy z gwintem króćca G3/4


2. Reduktor tlenowy do butli 5l – 1 szt.  

· Możliwość mocowania na butli bez stosowania narzędzi

· Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne

· Wyposażony w przepływomierz obrotowy 0-25l/min

· Wartość nastawionego ciśnienia dobrze widoczna

· Króciec do podłączenia przewodu tlenowego

· Standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora transportowego

· Parametry:

· Ciśnienie wejściowe 200 bar

· Ciśnienie wyjściowe 4,5 bar

· Gwint wejściowy G3/4

· Szybkozłącze AGA do respiratora transportowego”
a wprowadza się nowy opis:
„Część 8: 

Butla tlenowa stalowa 5l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli 5l – 1 zestaw

w tym: 


1. Butla tlenowa stalowa 5l z zaworem tlenowym – 1 szt.   


Zawór tlenowy z gwintem króćca G3/4


2. Reduktor tlenowy do butli 5l – 1 szt.  

· Możliwość mocowania na butli bez stosowania narzędzi

· Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, np. poprzez zastosowanie gumowej 
osłonki 
na manometr reduktora tlenowego do butli 5l
· Wyposażony w przepływomierz obrotowy 0-25l/min

· Wartość nastawionego ciśnienia dobrze widoczna

· Króciec do podłączenia przewodu tlenowego

· Standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora transportowego

· Parametry:

· Ciśnienie wejściowe 200 bar

· Ciśnienie wyjściowe 4,5 bar

· Gwint wejściowy G3/4

· Szybkozłącze AGA do respiratora transportowego”
Pytanie 7:  

Pytanie dotyczące Części 9: 

Butla tlenowa aluminiowa 2l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli aluminiowej :

Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie przez zapis: „urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne? Czy wystarczającym rozwiązaniem będzie zastosowanie gumowej osłonki na manometr reduktora tlenowego do butli aluminiowej?

Odpowiedź:  Tak. W związku z tym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.
W związku z odpowiedziami na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 9: 

Butla tlenowa aluminiowa 2l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli aluminiowej – 1 zestaw

w tym: 

1. Butla tlenowa aluminiowa 2l z zaworem tlenowym  – 1 szt.  

Zawór tlenowy z gwintem króćca G3/4

2. Reduktor tlenowy do butli aluminiowej – 1 szt.  

· Możliwość mocowania na butli bez stosowania narzędzi

· Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne

· Wyposażony w przepływomierz obrotowy 0-25l/min

· Wartość nastawionego ciśnienia dobrze widoczna

· Króciec do podłączenia przewodu tlenowego

· Standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora transportowego

· Parametry:

· Ciśnienie wejściowe 200 bar

· Ciśnienie wyjściowe 4,5 bar

· Gwint wejściowy G3/4

· Szybkozłącze AGA do respiratora transportowego”
a wprowadza się nowy opis:
„Część 9: 

Butla tlenowa aluminiowa 2l z zaworem tlenowym wraz z reduktorem tlenowym do butli aluminiowej – 1 zestaw

w tym: 

1. Butla tlenowa aluminiowa 2l z zaworem tlenowym  – 1 szt.  

Zawór tlenowy z gwintem króćca G3/4

2. Reduktor tlenowy do butli aluminiowej – 1 szt.  

· Możliwość mocowania na butli bez stosowania narzędzi

· Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, np. poprzez zastosowanie gumowej 
osłonki na manometr reduktora tlenowego do butli aluminiowej
· Wyposażony w przepływomierz obrotowy 0-25l/min

· Wartość nastawionego ciśnienia dobrze widoczna

· Króciec do podłączenia przewodu tlenowego

· Standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora transportowego

· Parametry:

· Ciśnienie wejściowe 200 bar

· Ciśnienie wyjściowe 4,5 bar

· Gwint wejściowy G3/4

· Szybkozłącze AGA do respiratora transportowego”
Powyższe odpowiedzi na pytania i wynikająca z nich zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
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