Zał. nr 7

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-06/16
Zestawienie oferowanego sprzętu wskazujące: 

model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanego sprzętu
Zamawiający informuje, iż jeśli w poniższych opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. 

W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	System monitorowania i nagrywania (kamera, mikrofon, jednostka sterująca/monitor pacjenta)
Wyposażenie multimedialane

Łóżko wielofunkcyjne
Wózek zabiegowo-transportowy


	1 zestaw

	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) 1. System monitorowania i nagrywania (kamera, mikrofon, jednostka sterująca/monitor pacjenta)

Rejestracja video i audio z prowadzonych ćwiczeń za pomocą kamery i mikrofonu. Rejestracja zintegrowana z systemem sterującym manekinem oraz symulowanym monitorem pacjenta.

System kompatybilny z symulatorem czynności życiowych SimPad firmy Laerdal.

b) 1.1 Kamera FULL HD o rozdzielczości przynajmniej 1080p

Możliwość montażu na ścianie, suficie, ramie łóżka lub na statywie.

Możliwość zasilania kamery poprzez PoE lub USB.

Automatyczna korekcja ekspozycji pozwalająca na rejestracje obrazu przy słabym oświetleniu. Kabel zasilający o długości min. 2 m.

c) 1.2 Mikrofon wbudowany w kamerę, podwójny stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń. 

d) 1.3 Jednostka sterująca/ monitor pacjenta

Jednostka sterująca w postaci komputera typu all-in-one.

Minimalne wymagania techniczne:


Ekran – min 19 cali o rozdzielczości 1600x900 pikseli z technologią dotykową


Procesor – Intel Pentium N3700 częstość taktowania 1,6-2,4 GHz


RAM – 4GB


Dysk – pojemność min. 1 TB


Napęd – DVD+/- RW


Zintegrowana karta dźwiękowa


Zintegrowana karta sieciowa


Złącza USB 3.0 ilość 2


Złącza USB 2.0 ilość 2


Czytnik Kart pamięci SD


System operacyjny Windows 10 

Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające symulowanie monitora pacjenta kompatybilnego z symulatorem czynności życiowych SimPad firmy Laerdal.

e) 1.3.1 Oprogramowanie monitora pacjenta:

Możliwość konfiguracji wyświetlanych krzywych. 

Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury ustawionych w symulatorze czynności życiowych;

Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze

Wyświetlanie fali tętna i SpO2 

Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 

Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji.

f)    2. Wyposażenie multimedialane:

2.1 TV 

Minimalne wymagania techniczne: 

ekran LED 55 cali (przekątna 140 cm), rozdzielczość 1920x1080, format 16: 9, częstotliwość wyświetlania obrazu 200Hz, złącza HDMI x2, USB2.0 x3, Ethernet (LAN Rj45), kalsa energetyczna A+;

Uchwyt ścienny umożliwiający regulację co najmniej w 2 osiach.

g) Serwis instalacyjny i szkoleniowy:

Instalacja, aktualizacja i uruchomienie manekinów i symulatorów czynności życiowych;

Konfiguracja systemu i oprogramowania;

Montaż kamery, mikrofonu, urządzeń rejestracyjnych, , konfiguracja systemu rejestracji i przechowywania danych;

Szkolenie z obsługi manekina, symulatora i rejestratora.

h) 3. Łóżko wielofunkcyjne

Łóżko szpitalne o konstrukcji kolumnowej z wysoką stabilnością;

Leże 4-segmentowe z 3 segmentami ruchomymi zabezpieczone krążkami odbojowymi;

Łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i uda, funkcji Anty- i Trendelenburga;

Parametry techniczne:

Wymiary całkowite 995x2230 mm (+/- 40mm)

Regulacja wysokości 395-775 mm (+/-20 mm)

Regulacja przechyłów wzdłużnych minimum 16°

Regulacja pleców minimum 70°

Regulacja uda minimum 35°

Bezpieczne obciążenie minimum 240 kg.

i) 4. Wózek zabiegowo-transportowy

Jednoczęściowa konstrukcja z materiału łatwego do utrzymania w czystości;

Chowana półka do pisania;

Haczyki np. na płytę do masażu serca;

Dwie przeźroczyste kieszenie;

Pojemniki na cewniki;

Pojemnik na zużyte igły, opatrunki;

Szuflada na leki ratujące życie;

Otwieracz ampułek;

Kosz na odpadki;

Pojemnik na butelki;

Konstrukcja z zamknięciem na klucz;

Szuflada 150mm (+/- 10 mm);

Szuflada 450mm (+/- 15 mm);

Zestaw kartotekowy.

	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*
e) tak/nie*
f) tak/nie*
g) tak/nie*
h) tak/nie*
i) tak/nie*



Wykonawca wypełnia  tabele wskazując model, producenta, rok produkcji, ceny oraz opisując i wskazując parametry techniczne oraz warunki oferowanego sprzętu. Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza  sprzęt  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w SIWZ.

             ...............................................
                   


                 .................................................................................................

                
(miejsce, data)



                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych


                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)
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