Ogłoszenie nr 500025865-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: Wykonanie prac remontowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 553368-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500004848-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr 500007956-N-2017

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Krajowy numer identyfikacyjny 49272240400000, ul. ul. Kokoszków  71, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 610 709, e-mail zampub@ppwsz.edu.pl, faks 1 082 610 708. 
Adres strony internetowej (url): www.ppwsz.edu.pl 
Adres profilu nabywcy: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie prac remontowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP 382-02/17
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Zamówienie składa się z 3 części. Część 1: Malowanie głównej klatki schodowej budynku Gorce wraz z przedsionkiem rektoratu i pomieszczeniem wejścia holu głównego (poziomu 0) portierni oraz ścian pod szklaną galerią. Powierzchnia do pomalowania dotyczy lamperii, ścian i sufitów. Całkowita powierzchnia malowania ok. 800 m². Odnowienie powierzchni podestu w auli głównej budynku Tatry PPWSZ w Nowym Targu. Opis Malowanie klatki schodowej należy rozpocząć od zabezpieczenia podłóg, stolarki, ławek folią na czas malowania klatki schodowej, korytarzy, ścian zewnętrznych (dotyczy ścian pod przeszkleniem). Przygotowanie powierzchni do malowania należy rozpocząć od usunięcia luźnych powłok malarskich oraz tynków następnie należy uzupełnić ubytki – (w technologii gładź gipsowa jednowarstwowa) i rozpocząć gruntowanie ścian i biegów schodów przed malowaniem. Czynność malowania powinna być powtórzona dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i boków schodów, spoczników w kolorze –szarym-dokładny kolor zostanie ustalony przez zamawiającego po wykonaniu prób na ścianach. Odnowienie powierzchni podestu w auli polega na ocyklinowaniu posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych - cyklinowanie podestu następnie dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych i zabezpieczenie podłóg, stolarki folią na czas malowania. Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres prac (zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) - usunięcie luźnych powłok malarskich, - gruntowanie ścian przed malowaniem, - dwukrotne malowanie ścian z farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia, zmywalnymi, - zabezpieczenie podłóg, stolarki, mebli przed zabrudzeniem podczas malowania. Odnowienie powierzchni podestu w auli: - cyklinowanie zniszczonej powierzchni - dwukrotne malowanie powierzchni farbą olejną - zabezpieczenie elementów sąsiadujących na czas wykonywania prac. Całość prac wg załącznika nr 1 do siwz. Część 2: Wykonanie altanki dla studentów przyległej do pomieszczenia gospodarczego. W zakresie prac: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ok. 10 m², fundamenty betonowe w węgłach, ściany z konstrukcji drewnianej (słupki i więźba) przebudowa istniejącego dachu blaszanego z przedłużeniem istniejącego dachu nad altanę. Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wg dołączonej koncepcji, stron 6. Opis Zadaniem wykonawcy jest wykonanie altany dla studentów jako przybudówki do wolnostojącego pom. gospodarczego. Remont pom. gospodarczego należy rozpocząć od demontażu pokrycia i więźby następnie roboty ziemne należy rozpocząć od wywozu urobku i przystąpić do prac związanych z fundamentami poprzez zastosowanie podkładów betonowych, ław fundamentowych. Kolejną czynnością jest konstrukcja drewniana –słupki i więźba poprzez zastosowanie słupów o długości ok 2 m , płatwi pośrednich o długości ponad 3m i krokwi zwykłych o przekroju do 180 cm2, kontrłat odpowiednio przyciętych, z impregnacją (dotyczy również bali i krawędziaków). Prace dot. konstrukcji drewnianej kończymy poprzez przybicie desek czołowych i bocznych. Kolejnym elementem jest pokrycie dachu blachodachówką, układanie gąsiorów na dachu (pinka, uszczelka, spinki-komplet) następnie montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej kończąc na montażu prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm (również z blachy powlekanej). Następnie na tym etapie robót możemy przystąpić do nawierzchni z kostki gdzie należy zastosować jako warstwę dolną podbudowę z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm natomiast warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm-tłuczeń kamienny 0-31 mm. Zagęszczanie podłoża powinno zostać wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do ławy betonowej (zwykła pod obrzeża).Zastosowane obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Na tak przygotowaną nawierzchnię należy układać kostkę brukową betonową o grubości 6cm ułożonej na podsypce z klińca, w kolorze szarym . Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Zakres prac (Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). - roboty ziemne, - zdjęcie humusu, - wykop pod ławy fundamentowe, - transport urobku, - fundamenty żelbetowe, - demontaż pokrycia dachowego, - demontaż deskowania i więźby dachowej, -wykonanie nowej więźby z wykorzystaniem elementów istniejących, - impregnacja elementów drewnianych. Całość prac wg załącznika nr 2 do siwz a także załączonej koncepcji - projektu. Część 3: Wykonanie remontu zachodniej drogi wjazdowej wokół budynku Gorce w miejscach gdzie istniejąca nawierzchnia zapadła się. Remont należy przeprowadzić na powierzchni ok 105 m², zdejmując i czyszcząc kostkę (z wymianą kostek uszkodzonych) uzupełniając podbudowę i wyrównując poziom nawierzchni kostki do nawierzchni istniejącej i studzienek. Remont nawierzchni na trzech odcinkach na całej szerokości drogi wjazdowej oraz w ośmiu obszarach o powierzchni 3m² każdy (wskazanych przez Zamawiającego) wokół istniejących studzienek ściekowych, z obniżeniem jednej ze studzienek. Opis Remont nawierzchni z kostki betonowej należy rozpocząć od rozebrania nawierzchni na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z posortowaniem i przeczyszczeniem następnie rozebranie ław z betonu pod krawężniki, wraz z samymi krawężnikami betonowymi z wyczyszczeniem .Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego powinna być o grubości po zagęszczeniu 6-8 cm podbudowy kliniec 2-8 mm pod układaną nawierzchnię z kostki betonowej. Należy pamiętać, że warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 8 cm do projektowanych 6 cm. Kolejna czynnością jest ułożenie nowych krawężników poprzez wykonanie ławy betonowej do krawężników betonowych wystających .Na tak przygotowanej nawierzchni należy położyć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ,układanej na podsypce z klińca ułożenie kostki z demontażu plus uzupełniające położenie nowej kostki w kolorze szarym. Remont nawierzchni odbędzie się na trzech odcinkach na całej szerokości drogi wjazdowej oraz w ośmiu jej obszarach (wskazanych przez zamawiającego) wokół istniejących studzienek ściekowych, z obniżeniem jednej ze studzienek. Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres prac (Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). - demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, wskazanej przez inwestora, wraz z przeczyszczeniem, - demontaż istniejących krawężników, wskazanych przez inwestora, wraz z przeczyszczeniem, - demontaż istniejących ław betonowych, - wykonanie podbudowy w celu podniesienia poziomu i wyrównania nawierzchni oraz uzyskania spadków, - zagęszczenie podbudowy, - ponowne ułożenie krawężników betonowych oraz nawierzchni z kostki przy wykorzystaniu materiału z demontażu, z wymianą materiału nie nadającego się do ponownego użycia. Całość prac wg załącznika nr 3 do siwz. Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowych robót, z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy – pkt XVI siwz. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowią Załącznik nr 1, 2 i 3, które stanowią integralną część SIWZ. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi minimum 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego (parametr punktowany). Jeśli w dokumentacji występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności - w zakresie opisanym w dokumentacji. Warunki wykonania zamówienia oraz gwarancji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1, 2 i 3 do siwz, które stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Wykonawca musi dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, sporządzony metodą ogólną wg załączonego do siwz przedmiaru robót. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.ppwsz.edu.pl Wykonawcy zaleca się, przed złożeniem oferty, zapoznanie z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Malowanie głównej klatki schodowej budynku Gorce wraz z przedsionkiem rektoratu i pomieszczeniem wejścia holu głównego (poziomu 0) portierni oraz ścian pod szklaną galerią. Powierzchnia do pomalowania dotyczy lamperii, ścian i sufitów. Całkowita powierzchnia malowania ok. 800m². Odnowienie powierzchni podestu w auli głównej budynku Tatry PPWSZ w Nowym Targu.

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11157.71 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOM -MAT Boczek Jerzy 
Email wykonawcy: jerzyboczek@op.pl 
Adres pocztowy: Gnojnik 477 
Kod pocztowy: 32-864 
Miejscowość: Gnojnik 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21294.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21294.30 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29900.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:



	CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie altanki dla studentów przyległej do pomieszczenia gospodarczego. W zakresie prac: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ok. 10m², fundamenty betonowe w węgłach, ściany z konstrukcji drewnianej (słupki i więźba) przebudowa istniejącego dachu blaszanego z przedłużeniem istniejącego dachu nad altanę. Zakres robót zgodny ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wg dołączonej koncepcji

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11501.48 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: BUDOWNICTWO Ewa König 
Email wykonawcy: konigbudownictwo@gmail.com 
Adres pocztowy: Spytkowice 115, 
Kod pocztowy: 34-745 
Miejscowość: Spytkowice 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19900.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19900.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19900.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:



	CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wykonanie remontu zachodniej drogi wjazdowej wokół budynku Gorce w miejscach gdzie istniejąca nawierzchnia zapadła się. Remont należy przeprowadzić na powierzchni ok 105 m², zdejmując i czyszcząc kostkę (z wymianą kostek uszkodzonych) uzupełniając podbudowę i wyrównując poziom nawierzchni kostki do nawierzchni istniejącej i studzienek. Remont nawierzchni na trzech odcinkach na całej szerokości drogi wjazdowej oraz w ośmiu obszarach o powierzchni 3m² każdy (wskazanych przez Zamawiającego).

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9054.11 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe BAS-BUD Monika Błoniarz 
Email wykonawcy: bas.bud@wp.pl 
Adres pocztowy: Klikuszowa 209d 
Kod pocztowy: 34-404 
Miejscowość: Klikuszowa 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13480.81 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13480.81 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19907.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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