Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-03/17
 Nowy Targ 21.08.2017
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Wykonanie prac adaptacyjnych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
Zamawiający informuje, że w dniach 09.08.2017 r., oraz 18.08.2017 r., Wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy Część 1: adaptacja pomieszczenia biblioteki

W przedmiarze brak jest nakładów na montaż okna 80x127 widocznego na projekcie adaptacji. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w projekcie, okno zostało usunięte. 
Pytanie 2 dotyczy Część 1: adaptacja pomieszczenia biblioteki

W przedmiarze brak jest nakładów na montaż parapetu pod oknem j.w. widocznego na projekcie adaptacji. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w projekcie, okno zostało usunięte.
Pytanie 3 dotyczy Część 1: adaptacja pomieszczenia biblioteki

Zgodnie z projektem żaluzje należy zamontować na wszystkich ściankach szklanych (pow. 14.807 m2) oraz oknie (pow. 1.016 m2). W przedmiarze ujęto tylko 9 m2 żaluzji. Proszę o korektę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żaluzje należy zamontować zgodnie z przedmiarem. 
Pytanie 4 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej

Czy demontowana wykładzina dywanowa i pcv (poz. 2 przedmiaru) w ilości 299 m2 ma zostać przekazana Zamawiającemu? Jeżeli nie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o koszty wywozu i utylizacji wykładziny.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień w przedmiarze.
Pytanie 5 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej

Czy demontowany posadzka z parkietu (poz. 3 przedmiaru) w ilości 93m2 ma zostać przekazana Zamawiającemu? Jeżeli nie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o koszty wywozu i utylizacji parkietu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień w przedmiarze.
Pytanie 6 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej

W przedmiarze brak jest nakładów na wykonanie izolacji folią w płynie posadzek i ścian w łazienkach - pod flizowanie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień w przedmiarze.
Pytanie 7 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej

W przedmiarze brak jest nakładów na przygotowanie powierzchni pod ułożenie płytek w części szatniowo-sanitarnej. Czy powierzchnia ta nadaje się do ułożenia płytek.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod wykładziną znajduje się wylewka betonowa. 
Pytanie 8 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
W przedmiarze brak jest nakładów na przygotowanie powierzchni pod ułożenie podłogi sportowej.
Odpowiedź: Powierzchnia pod ułożenie podłogi sportowej zgodna z technologią i patentem producenta podłogi sportowej. 
Pytanie 9 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
Proszę o podanie przykładowych wzorów płytek podłogowych w sanitariatach/szatniach.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień na projekcie.
Pytanie 10 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
Proszę o podanie przykładowych wzorów płytek ściennych w sanitariatach/szatniach.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień na projekcie.
Pytanie 11 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
W przedmiarze brak jest nakładów na montaż ławki i szafki na budy w przedsionku sali widocznych na projekcie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień w przedmiarze.
Pytanie 12 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
Zgodnie z opisem do projektu należy  zamontować 1 lustro 198x220 oraz 2 lustra 295x220. Zgodnie z przedmiarem i rysunkiem tylko po jednym lustrze każdego rodzaju. Proszę o sprecyzowanie.
Odpowiedź: Wykonawca źle odczytał rysunek. Łatwiejsza forma odczytu uzupełniona na projekcie. 
Pytanie 13 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
Proszę o podanie przykładowych modeli umywalek, misek ustępowych, baterii umywalkowych, baterii natryskowych oraz brodzików. Brak informacji w udostępnionej dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może wskazać nazwy konkretnego modelu. Opis parametrów umywalek, misek ustępowych, baterii umywalkowych, baterii natryskowych oraz brodzików  znajduje się poniżej:
· umywalka – pojedyncza porcelanowa z syfonem, szer. 60cm, głębokość 45cm, prostokątna, z otworem i przelewem, spełniająca certyfikat PZH; 

· miska ustępowa – miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, odpływ poziomy, wys. 46cm, dl. 70cm, spełniająca certyfikat PZH; 
· bateria umywalkowa – stojąca, o średnicy nominalnej 15cm, jednouchwytowa, montaż jednootworowy, automatyczny korek spustowy G1 ¼, regulator ceramiczny, regulator strumienia M24x1, przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1, wykończenie chrom, spełniająca certyfikat PZH; 

· bateria natryskowa – jednouchwytowa, ścienna, o średnicy nominalnej 15mm, wymiary (WxSxG) 6,5x15x15,5cm, chromowana na wysoki połysk, mosiężna, w zestawie wąż min 150cm, słuchawka prysznicowa, uchwyt punktowy, mimośrody, rozetki maskujące, uszczelki, natężenie przepływu <42l/min, spełniający certyfikat PZH; 

· brodzik – z  tworzywa sztucznego, kwadratowy o wymiarach 100x100cm głębokość 15mm, kompletowany z syfonem z pokrywką, gładka powierzchnia, płaskie dno, materiał zapewniający łatwość utrzymania czystości i odporność na plamy, odbarwienia i ścieranie; z kabiną prysznicową o wymiarach 100x100cm, wys. 190cm,szer. wejścia min. 60cm, system jezdny oparty o pojedyncze rolki łożyskowe mocowane w tafli szkła oraz odpinane rolki dolne, drzwi przesuwne z chromowanymi uchwytami, spełniający certyfikat PZH. 
Pytanie 14 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
Proszę o sprecyzowanie jakie uchwyty dla niepełnosprawnych należy zamontować w łazienkach - brak na rysunku.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może wskazać nazwy konkretnego modelu ani konkretnego producenta. Należy zamontować poręcze uchylne przy miskach ustępowych, poręcz o dł. min. 60cm, lakierowane proszkowo na kolor biały, średnica rury 25mm, z zestawem śrub ozdobnych, spełniający certyfikat PZH.  
Pytanie 15 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
W przedmiarze jest brak nakładów na montaż zaworków pod przybory (umywalki i kompakty) - powinno być 6 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień w przedmiarze.
Pytanie 16 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
W przedmiarze brak jest nakładów na montaż otulin z pianki na rurach instalacji wodnej (wymagane w specyfikacji technicznej). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał uzupełnień w przedmiarze.
Pytanie 17 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
Proszę o podanie przykładowych modeli opraw oświetleniowych. Brak informacji w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może wskazać nazwy konkretnego modelu ani konkretnego producenta. Opis parametrów modeli opraw znajduje się poniżej: 
np. lampy rastrowe LED o mocy 20W, wyposażone w dwie świetlówki LED T8 60cm o mocy 10W każda; oprawy o wymiarach 600x300x65mm, kolor obudowy biały, spełniający certyfikat PZH.
Pytanie 18 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej

Dodatkowe  gniazda siłownia,  pod co podpinamy ten obwód,  brak zabezpieczeń, pomiarów skuteczności  jak i  oporności izolacji?

Odpowiedź: Obwód należy podpiąć do istniejącej instalacji elektrycznej  pomieszczenia siłowni, cena wykonania dodatkowych gniazd powinna zawierać zabezpieczenia, pomiary skuteczności i oporności izolacji.
Pytanie 19 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej

Co  zasila  linia 5x2,5  brak zabezpieczenia tego obwodu i  jego pomiarów?

Odpowiedź:  Linia przeznaczona do zasilania wyposażenia siłowni, cena wykonania powinna zawierać zabezpieczenia i pomiary obwodu.
Pytanie 20 dotyczy Część 2: adaptacja pomieszczeń sali gimnastycznej
W pomieszczeniach łazienek/szatni  mierzymy jeden obwód a są co najmniej dwa obwody: jeden gniazdek i jeden oświetleniowy - brak również pomiarów skuteczności i oporności izolacji 
Odpowiedź: Cena wykonania pomiaru powinna uwzględniać dwa obwody, a także pomiar skuteczności i oporności izolacji.
Zamawiający wprowadza zmiany w pkt XI siwz w ppkt 1 i 2:

z:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 22.08.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307.
na:
„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 25.08.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmodyfikowane przedmiary i projekty stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

