CZĘŚĆ  40
Nazwa firmy: ...........................................................................................
Adres:.......................................................................................................
REGON: .........................................		          
NIP:  ...............................................
FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.
Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
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	L.p.
	Funkcje/ parametry techniczne  oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość
	Opis funkcji/ parametrów technicznych  oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów
(Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić)
	Producent/Model
	Rok produkcji

	Część 40
	ZESTAW DO EMG BIOFEEDBACKU – 2 SZT. 
(2 ZESTAWY)
W skład zestawu wchodzi co najmniej:
a) Urządzenia do bioofitbecku.

b) 1 kabel łączący elektrody z urządzeniem

c) 1 kabel ładowania USB

d) 1 ładowarka do baterii 110/240V z wtyczką USB

e) 4 elektrody o wysokiej oporności

f) 6 elektrod koncentrycznych do odbioru sygnału

g) Instrukcji obsługi w języku polskim

Dane techniczne: 
h) Zasilanie - bateria do wielokrotnego ładowania Li-on

i) Wyświetlacz - graficzny, podświetlany, LCD 128x64 pixele (+/- 5px)

j) Wymiary – 150 x90  x  25 mm (+/- 5mm), 

k) Waga – max. 220 g (włącznie z baterią)

l) Oporność wejścia - mniejsze niż 100 GΩ

m) Częstotliwość próbkowania - 1024 Hz

Parametry:
n) pomiar biologicznego sprzężenia zwrotnego, bazujący na analizie powierzchni sygnału elektromiograficznego (sEMG): odbiór sygnałów generowanych przez mięśnie i dostarczanie odpowiedzi z obydwu kanałów; dostosowanie urządzenia do treningu

o) zapis odpowiedzi mięśniowej na impulsy (np.: MVC - maximal voluntary contraction - maksymalny dobrowolny skurcz) oraz możliwość ustalenia procentowych wartości MVC, aby pacjent mógł  wykonywać ćwiczenia przy całkowitej kontroli określonej siły

p) możliwość pracy  w wyznaczonym targecie oraz poniżej wyznaczonego progu.

q) możliwość poznania  reakcji mięśniowej u tego samego pacjenta w różnych odstępach czasowych oraz ustalenia trendu siły reakcji mięśniowej i postępu w ćwiczeniach wykonywanych przez pacjenta

r) pomiar przed oraz po ćwiczeniu w trybie anty-osetopatycznym, aby ocenić efekty terapii oraz trend postępu.

s) możliwość zainstalowania kompatybilnej aplikacji na smartfonie
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a) tak/nie*	

b) tak/nie*	

c) tak/nie*

d) tak/nie*

e) tak/nie*

f) tak/nie*

g) tak/nie*


h) tak/nie*

i) tak/nie*

j) tak/nie*

k) tak/nie*

l) tak/nie*

m) tak/nie*


n) tak/nie*




o) tak/nie*




p) tak/nie*


q) tak/nie*



r) tak/nie*


s) tak/nie* 
	
	



Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2018 roku. 
........................................................................
                                                                                          (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

