Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-07/14
Nowy Targ 12.06.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana treści siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Instytutu Ratownictwa Medycznego i Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniu 12.06.2014 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: dot. części 1 -  Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika o masie własnej 42 kg oraz maksymalnym obciążeniu do 175 kg, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający żąda urządzenia takiego jak opisane w siwz. 
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 1 w całości: 


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 685 mm. Maksymalna wysokość 
zawieszenia 1910 mm. Minimalny rozstaw zawieszenia 620 mm. Maksymalny rozstaw zawieszenia 
1120 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 
kg. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek 
inwalidzki i z powrotem. 


Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. 


Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej 
MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1).

a wprowadza się nowy opis:


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 45 cm – 74 cm. Maksymalna 
wysokość zawieszenia 175-217 cm. Rozstaw zawieszenia  68 cm – 127 cm. Maksymalne obciążenie 
150-160 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 kg. Podstawa podnośnika 
rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. 
Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania 
Dyrektywy Medycznej Unii 
Europejskiej MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”.
Odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ. 
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