Zał. nr 7

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/15
Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: 

model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń 

Zamawiający informuje, iż jeśli w poniższych opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. 

W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.
Część 1:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PRZENOŚNIK KREŚLARSKI – CYRKIEL 
	20 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) długość całkowita 10-15 cm
b) rozstaw od 0 do 25 cm
c) metalowe ramiona
	a) ……………………………………..

wskazać długość całkowitą

b) ……………………………………..

wskazać rozstaw

c) tak/nie*


Część 2:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	RULETKA 25-30m + szpilki  25-40 cm metalowe 
	5 zestawów
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	„1 zestaw” to:

a)  1 ruletka 25-30m

b) komplet szpilek 25-40 cm

c) hartowana taśma sprężysta ze stali węglowej
	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*


Część 3:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	TYCZKI SYGNALIZACYJNE – 2-2,50 m 
	20 tyczek (5 zestawów po 4 szt.):

	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Tyczki sygnalizacyjne –   2-2,50 m
b) Dwuczęściowe składane z grotami, 4 szt. w pokrowcu;

c) „groty” – aluminiowe
	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*


Część 4:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	SZKICOWNIK GEODEZYJNY A4 


	6 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) ramka drewniana
b) zapięcie wykonane z grubej ocynkowanej blachy
c) wyposażenie: pasek – taśma (szerokość: 2-5cm, dł. 140-200 cm)
d) pleksa o grubości 1,5 mm-2mm
	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*


Część 5:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	WĘGIELNICA GEODEZYJNA z regulacją nachylenia 
	10 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) pryzmatyczna (podwójna),

b) obudowa: plastik/ebonit/plastikowo-metalowa,

c) dwa pryzmaty pentagonalne,

d) wyposażenie: pion sznurkowy 250g-300 g,

e) rozstaw sznurka 1,8-2m,

f) dokładność wyższa niż 1’


	a) tak/nie*
b) ……………………………………..
            wskazać rodzaj obudowy
c) tak/nie*
d) tak/nie*
e) tak/nie*
f) tak/nie*


Część 6:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PODZIAŁKA TRANSWERSALNA  


	20 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) skala od 1:1000 do 1:5000,

b) metalowa
	a) tak/nie*
b) tak/nie*


Część 7:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ZESTAW NIWELACYJNY  [statyw + 2 łaty 3-4 m aluminiowe + niwelator] 

	6 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	Niwelator:

a) powiększenie lunety (30-40x),

b) kompensator,

c) pomiar kątów poziomych,

d) optyczny pomiar odległości,

e) dokładność podwójnej niwelacji (błąd standardowy na 1km podwójnej niwelacji) do +/-3 mm
	a)  ……………………………………..
            wskazać powiększenie lunety

b) tak/nie*

c) tak/nie*
d) tak/nie*
e) tak/nie*


Część 8:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	TEODOLIT OPTYCZNY 
	6 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) pion optyczny i pion sznurkowy
b) powiększenie lunety (20-50x)
c) podział kątowy 400g(GRADY)
d) pomiar z dokładnością (20cc-40cc )
e) dokładność libelki niwelacyjnej (20’’-25’’)
f) najkrótsza celowa ( 1-1,5m)
	a) tak/nie*
b) ……………………………………..
            wskazać powiększenie lunety 
c) tak/nie*

d) tak/nie*

e) ……………………………………..

            wskazać dokładność libelki niwelacyjnej
f) ……………………………………..
            wskazać wymiar najkrótszej celowej


Część 9:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	TRÓJNIK POD STATYW 

	10 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) wykonany z aluminium
b) promień rozstawienia nóg na podstawce (44-70 cm) 
	a) tak/nie*
b) ……………………………………..
            wskazać promień rozstawienia  




Część 10:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	STOJAK DO TYCZKI 
	12 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) długość po rozłożeniu (1200-1400mm)

b) długość po złożeniu (700-900mm) 


	a)   ……………………………………..
            wskazać długość po rozłożeniu

b)  ……………………………………..
            wskazać długość po złożeniu  


Część 11:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ŻABKA GEODEZYJNA (do łaty niwelacyjnej)

	2 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	Żabka geodezyjna:

a) do łaty niwelacyjnej

b) metalowa
	a) tak/nie*
b) tak/nie*



Część 12:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	NIWELATOR KODOWY

	1 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) zakres pomiaru 1,5 m~ 100 m 

b) dokładność cyfrowego pomiaru odległości: D ≤10m:  10mm;      D>10 m: Dx0.001

c) automatyczny zapis w pamięci wewnętrznej
d) niwelator 2 w 1 może służyć jako cyfrowy z odczytem kodowym oraz jako tradycyjny 
	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*

d) tak/nie*


Część 13:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PUNKT POMIAROWY 8-12 cm 


	50 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) punkt pomiarowy 8-12 cm 
b) metalowy
	a) tak/nie*
b) tak/nie*


Część 14:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PALIKI DREWNIANE GEODEZYJNE 
	50 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	Paliki drewniane geodezyjne 2-3cm x 2-3cm x 25-40cm
	……………………………………..
                 wskazać wymiary  


Część 15:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	TEODOLIT ELEKTRONICZNY 
	1 zestaw
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) pomiar kątów i spadków terenowych (pionowych i poziomych)
· LUNETA:

b) długość (140-160mm),

c) średnica obiektywu (40-50mm),
d) powiększenie (30-40x),

e) obraz prosty,

f) pole widzenia (1( 30’ do 2(),

g) ogniskowanie od 1 m
· POMIAR KĄTA: 

h) odczyt  H: dwustronny, V: dwustronny,

i)  dokładność: 5( -20(
· WYŚWIETLACZ: 

j) rodzaj wyświetlacza (dwustronnie podświetlany),
k) klawiatura przyciskowa,
· SPODARKA: 

l) odłączalna 
· ZASILANIE:

m) Akumulator
n) skład zestawu: 

teodolit elektroniczny, kufer/ torba transportowa, akumulator, ładowarka
	a) tak/nie*
· LUNETA:
b) ……………………………………..
                 wskazać długość
c) ……………………………………..
                 wskazać średnice obiektywu

d) ……………………………………..

                 wskazać powiększenie

e) tak/nie*
f) tak/nie*
g) tak/nie*
· POMIAR KĄTA: 

h) tak/nie*  

i) ……………………………………..

                 wskazać dokładność

· WYŚWIETLACZ: 

j) tak/nie*  

k) tak/nie*  

· SPODARKA: 

l) tak/nie*  

· ZASILANIE:

m) tak/nie*  
n) tak/nie*  


Część 16:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	DALMIERZ LASEROWY 


	5 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) zasięg 50 m lub więcej,

b) dokładność pomiaru +/- 2 mm,

c) zasilanie: bateria/akumulator typ AAA lub AA,

d) zapis co najmniej 10 wyników,

e) wyświetlacz cyfrowy 
	a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*
d) tak/nie*

e) tak/nie*


Część 17:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	WIELOFUNKCYJNY WYKRYWACZ 


	1 szt.
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) elektroniczny
b) powinien wykrywać m.in.: elementy metalowe, elementy drewniane, przewody miedziane, przewody żelazne, przewody pod napięciem

c) wyświetlacz
d) sygnalizacja dźwiękowa
e) zakres pomiaru –głębokość (4-10 cm)
f) automatyczna kalibracja
g) zasilanie: bateria/ akumulator


	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*
e) ……………………………………..
                wskazać zakres pomiaru – głębokość

f) tak/nie*
g) ……………………………………..
                wskazać zasilanie


Wykonawca wypełnia  tabele wskazując model, producenta, rok produkcji, ceny oraz opisując i wskazując parametry techniczne oraz warunki oferowanego urządzenia. Niespełnienie przez oferowane urządzenia któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza  urządzenia  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w SIWZ.

             ...............................................
                   


                 .................................................................................................

                
(miejsce, data)



                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych


                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)
10

