Opis sali sportowej PPWSZ w Nowym Targu
Pomieszczenie nr T.032 będzie modernizowane na potrzeby prowadzenia zajęć ruchowych o charakterze grupowym i indywidualnym w tym na potrzeby realizacji treści programowych z przedmiotów: wychowanie fizyczne, kształcenie ruchowe, metodyka bezpiecznego upadania, samoobrona.  Sala sportowa powstaje ze środków własnych uczelni. 
Jako pomieszczenie o powierzchni 393m2 tzw. sala sportowa podzielona zostanie na cztery części:
· [bookmark: _GoBack]Strefa JUDO wyłożona podłogą sportową kauczukową klejoną typu PVC (ryc.2.)
· Strefa CROSSFIT wyłożona podłogą miękką typu PUZZLE (ryc.1.) na powierzchni 83,9m2.
· Strefa SIŁOWNI wyłożona podłogą sportową kauczukową klejoną typu PVC (ryc.2.)
· Strefa szatni i sanitarna 36,5m2 zawierająca typowe dla sanitariatów wyposażenie. Strefa ta jest podzielona na szatnię damską i męską, łazienkę damską i męską z prysznicem oraz WC damskie i męskie.  
[image: Znalezione obrazy dla zapytania pod&lstrok;oga crossfit]                                            [image: Znalezione obrazy dla zapytania pod&lstrok;oga sportowa  czerwona]
Ryc.1. Podłoga typu PUZZLE                                                 Ryc.2. Podłoga sportowa typu PVC

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie lub montaż:
1. Podłogi sportowej PVC klejonej o kolorze czerwonym na powierzchni ok. 340m2
2. Podłogi gumowej typu PUZZLE na powierzchni ok. 84m2
3. Zabudowanie i wydzielenie przestrzeni tzw. strefy szatni i sanitarnej z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji aluminiowej gr.8mm wykończone płytkami ceramicznymi koloru białego. Montaż 2 misek ustępowych, 2 brodzików z drzwiami przesuwnymi  i 2 umywalek. Montaż szafek szatniowych z blachy stalowej koloru szarego i ławek drewnianych. 
4. Recepcji po prawej stronie drzwi wejściowych. Recepcja wykonana ze sklejki lub płyty meblowej o grubości 3mm, kolor – naturalne drewno, faktura – naturalny dąb. Recepcja zawiera ladę oraz szafki zamykane na klucz.
5. Montaż drabinek gimnastycznych na długości ok. 10m (ściana B projektu architektonicznego).
6. Adaptacja przedsionka sali sportowej poprzez wbudowanie szafki na buty  (materiał płyta meblowa kolor – jasne naturalne drewno) oraz ławki drewnianej (materiał drewno naturalne).
7. Przeniesienie paneli ściennych ze ściany A na ścianę B.
8. Montaż luster na ścianie B o wymiarach 1x 198/220 i 2x 295/220.
9. Pomalowanie pomieszczenia kolorem beżowym i słupów oraz ścianek działowych kolorem czarnym (farbą tablicową umożliwiającą pisanie kredą). 
10. Drążek do podciągania o długości 293cm, czarny malowany proszkowo.
11. Obłożenie słupów miękką okładziną zabezpieczającą o grubości 10cm.
12. Montaż czterech haków podwieszanych pod stropem o udźwigu 150 kg. 
13. Podłączenie posiadanego nagłośnienia.
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