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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Krajowy numer identyfikacyjny 49272240400000, ul. ul. Kokoszków  71, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 610 709, e-mail zampub@ppwsz.edu.pl, faks 1 082 610 708. 
Adres strony internetowej (url): http://www.ppwsz.edu.pl/ 
Adres profilu nabywcy: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni. Zamówienie składa się z 23 części. 2.Specyfikacja przedmiotu umowy (opisy sprzętu) zawarta jest w załączniku nr 1 do siwz - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE. Załącznik ten jest także dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część SIWZ. 3.Dostawę należy wykonać do siedziby Zamawiającego, tj. Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.Przedmiotem zamówienia jest także opakowanie, załadunek, wniesienie urządzeń/sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualny montaż/podłączenie wraz z ewentualnym uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Dostarczany sprzęt, w momencie dostawy, winien być gotowy do użycia. 5.Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, bez wad i uszkodzeń, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. i pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1226) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – do każdej części zamówienia/każdego urządzenia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada). Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. 6. Do wszystkich urządzeń (sprzętu) musi być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty katalogowe. Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. 7.Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 8. Warunki wykonania zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości za wady na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 24 miesiące (parametr punktowany). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację oraz przeglądy jeśli wynikają z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 11.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i załączniku nr 1, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE. 12.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 13.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 14.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 15. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.ppwsz.edu.pl. 16. Wydatek finansowany w ramach realizacji umowy nr 21/18/W z dnia 23.08.2018r dotyczącej dotacji MNiSW na rzecz PPWSZ w Nowym Targu pn.: „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni. Zamówienie składa się z 25 części. 2.Specyfikacja przedmiotu umowy (opisy sprzętu) zawarta jest w załączniku nr 1 do siwz - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE. Załącznik ten jest także dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część SIWZ. 3.Dostawę należy wykonać do siedziby Zamawiającego, tj. Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.Przedmiotem zamówienia jest także opakowanie, załadunek, wniesienie urządzeń/sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualny montaż/podłączenie wraz z ewentualnym uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Dostarczany sprzęt, w momencie dostawy, winien być gotowy do użycia. 5.Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, bez wad i uszkodzeń, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. i pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1226) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – do każdej części zamówienia/każdego urządzenia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada). Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. 6. Do wszystkich urządzeń (sprzętu) musi być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty katalogowe. Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. 7.Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 8. Warunki wykonania zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości za wady na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 24 miesiące (parametr punktowany). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację oraz przeglądy jeśli wynikają z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 11.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i załączniku nr 1, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE. 12.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 13.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 14.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 15. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.ppwsz.edu.pl. 16. Wydatek finansowany w ramach realizacji umowy nr 21/18/W z dnia 23.08.2018r dotyczącej dotacji MNiSW na rzecz PPWSZ w Nowym Targu pn.: „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: cz. 6 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 6 Nazwa: Sprzęt do Pracowni Fizykoterapii 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym - Ilość: 1 sztuka wraz z kompletem filtrów do koloroterapii - 1 komplet, a) Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym emitująca promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 385-1700nm b) Wyposażenie: polaryzacja >98% w całym spektrum światła widzialnego 385-780nm, emisja podczerwieni 780-1700nm, brak UV, wyświetlacz cyfrowy timer- elektroniczne sterowanie pracą urządzenia, statyw-home. c) Zestaw filtrów do koloroterapii – 1 komplet 6 filtrów do koloroterapii, filtr egalizator, filtr polaryzator, Pozycja 2. Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej - Ilość: 1 sztuka a) 3 -kanałowy aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej b) trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe c) głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm² d) głowica ultradźwiękowa o powierzchni 1cm² e) częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz f) tryb pracy: programowy/ manualny g) baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych h) statystyki przeprowadzonych zabiegów i) Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem ułożenia elektrod j) podręczna lista programów i sekwencji ulubionych k) możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika l) jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie m) min. 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym n) Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych, prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy o) Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA Natężenie maks. Pr. galwaniczny - 40mA p) Tryb przerywany dla prądów unipolarnych q) elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t r) Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji s) Tryb programowy i manualny t) - min. 200 wbudowanych programów zabiegowych - min. 150 programów do ustawienia dla użytkowników - min. 200 programów ulubionych u) Opcja definiowania programów ulubionych v) min. 35 wbudowanych sekwencji zabiegowych w) min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników x) Możliwość przeprowadzenie testu elektrod y) Wyposażenie standardowe: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm – 8 szt., elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm – 4 szt., - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm -16 szt., 7,5x9 cm – 8 szt, z) pasy rzepowe 40x10 cm - 4szt, 100x10 cm – 4 szt. aa) żel do terapii ultradźwiękowej min. 5L – 2 szt. bb) - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 40x40 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 35x45 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 50x50 mm +/- 5mm - 4kpl cc) przejściówka z 4mm na 2mm – 8 szt. dd) elektrody punktowe zestaw podstawowy - 1kpl ee) Wymiary aparatu 34 x 28 x 11 (+/-16) [cmxcmxcm] ff) Zasilanie 230V/40W gg) Gwarancja na sterownik i urządzenie – zgodnie z siwz. Pozycja 3. Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulowanym podnóżkiem + komplet kształtek + układ jezdny – Ilość: 2 sztuki. a) Stabilna konstrukcja przy każdym położeniu stołu b) Stół z leżyskiem 3 częściowym c) Elektryczna regulacja wysokości realizowana za pomocą pilota ręcznego w zakresie:45-95cm d) Kąt nachylenia zagłówka regulowany w zakresie +45 do -80 stopni e) Wymiary minimalne stołu: - długość: 195 cm - szerokość: 68 cm f) Otwór na twarz w zagłówku stołu g) Regulacja podnóżka do pozycji „fotela” za pomocą sprężyny gazowej h) Możliwość regulacji podnóżka od 0 do 85 stopni i) Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej j) Masa stołu: 55 kg (+/-3 kg) k) Maksymalne obciążenie stołu min. 200 kg l) Zasilanie 230V/50 Hz m) Wieszak na rolkę papieru jednorazowego n) Kolor tapicerki: do uzgodnienia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 22500,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 6 Nazwa: Sprzęt do Pracowni Fizykoterapii 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym, w zestawie statyw home i zasilacz. Ilość: 1 sztuka Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym emitująca promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 385-1700nm b) Wyposażenie: polaryzacja >98% w całym spektrum światła widzialnego 385-780nm, emisja podczerwieni 780-1700nm, brak UV, wyświetlacz cyfrowy timer- elektroniczne sterowanie pracą urządzenia, statyw-home. c) Zasilacz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 8100,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: cz. 24 i cz. 25 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 24 Nazwa: Sprzęt do Pracowni Fizykoterapii 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej - Ilość: 1 sztuka a) 3 -kanałowy aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej b) trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe c) głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm² d) głowica ultradźwiękowa o powierzchni 1cm² e) częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz f) tryb pracy: programowy/ manualny g) baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych h) statystyki przeprowadzonych zabiegów i) Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem ułożenia elektrod j) podręczna lista programów i sekwencji ulubionych k) możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika l) jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie m) min. 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym n) Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych, prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy o) Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA Natężenie maks. Pr. galwaniczny - 40mA p) Tryb przerywany dla prądów unipolarnych q) elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t r) Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji s) Tryb programowy i manualny t) - min. 200 wbudowanych programów zabiegowych - min. 150 programów do ustawienia dla użytkowników - min. 200 programów ulubionych u) Opcja definiowania programów ulubionych v) min. 35 wbudowanych sekwencji zabiegowych w) min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników x) Możliwość przeprowadzenie testu elektrod y) Wyposażenie standardowe: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm – 8 szt., elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm – 4 szt., - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm -16 szt., 7,5x9 cm – 8 szt, z) pasy rzepowe 40x10 cm - 4szt, 100x10 cm – 4 szt. aa) żel do terapii ultradźwiękowej min. 5L – 2 szt. bb) - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 40x40 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 35x45 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 50x50 mm +/- 5mm - 4kpl cc) przejściówka z 4mm na 2mm – 8 szt. dd) elektrody punktowe zestaw podstawowy - 1kpl ee) Wymiary aparatu 34 x 28 x 11 (+/-16) [cmxcmxcm] ff) Zasilanie 230V/40W gg) Gwarancja na sterownik i urządzenie – zgodnie z siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 7700,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 25 Nazwa: Sprzęt do Pracowni Fizykoterapii 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulowanym podnóżkiem + komplet kształtek + układ jezdny – Ilość: 2 sztuki. a) Stabilna konstrukcja przy każdym położeniu stołu b) Stół z leżyskiem 3 częściowym c) Elektryczna regulacja wysokości realizowana za pomocą pilota ręcznego w zakresie:45-95cm d) Kąt nachylenia zagłówka regulowany w zakresie +45 do -80 stopni e) Wymiary minimalne stołu: - długość: 195 cm - szerokość: 68 cm f) Otwór na twarz w zagłówku stołu g) Regulacja podnóżka do pozycji „fotela” za pomocą sprężyny gazowej h) Możliwość regulacji podnóżka od 0 do 85 stopni i) Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej j) Masa stołu: 55 kg (+/-3 kg) k) Maksymalne obciążenie stołu min. 200 kg l) Zasilanie 230V/50 Hz m) Wieszak na rolkę papieru jednorazowego n) Kolor tapicerki: do uzgodnienia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 8700,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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