Początek formularza


Ogłoszenie nr 632843-N-2018 z dnia 2018-10-08 r. 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, krajowy numer identyfikacyjny 49272240400000, ul. ul. Kokoszków  71 , 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 610 709, e-mail zampub@ppwsz.edu.pl, faks 1 082 610 708. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.ppwsz.edu.pl/ 
Adres profilu nabywcy: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Uczelnia publiczna 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nie 
http://www.ppwsz.edu.pl/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Wykonawca winien przesłać ofertę zgodnie z SIWZ - w formie papierowej lub złożyć osobiście 
Adres: 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni. 
Numer referencyjny: ZP.382.16.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni. Zamówienie składa się z 23 części. 2.Specyfikacja przedmiotu umowy (opisy sprzętu) zawarta jest w załączniku nr 1 do siwz - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE. Załącznik ten jest także dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część SIWZ. 3.Dostawę należy wykonać do siedziby Zamawiającego, tj. Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.Przedmiotem zamówienia jest także opakowanie, załadunek, wniesienie urządzeń/sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualny montaż/podłączenie wraz z ewentualnym uruchomieniem przedmiotu zamówienia. Dostarczany sprzęt, w momencie dostawy, winien być gotowy do użycia. 5.Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, bez wad i uszkodzeń, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. i pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1226) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – do każdej części zamówienia/każdego urządzenia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada). Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. 6. Do wszystkich urządzeń (sprzętu) musi być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty katalogowe. Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. 7.Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 8. Warunki wykonania zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości za wady na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 24 miesiące (parametr punktowany). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację oraz przeglądy jeśli wynikają z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 11.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i załączniku nr 1, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE. 12.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 13.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 14.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 15. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.ppwsz.edu.pl. 16. Wydatek finansowany w ramach realizacji umowy nr 21/18/W z dnia 23.08.2018r dotyczącej dotacji MNiSW na rzecz PPWSZ w Nowym Targu pn.: „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. 

II.5) Główny kod CPV: 39162000-5 
Dodatkowe kody CPV: 
	Kod CPV

	39162100-6

	39162110-9




II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 28 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1) Formularz oferty 2) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór zał. 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena oferty brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-18, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


	Część nr: 
	1
	Nazwa: 
	Sprzęt do Pracowni diagnostyki postawy ciała.


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Czujnik ruchu 3D - ilość: 1 szt. a) Czujnik ruchu w 3D, który wraz z oprogramowaniem tworzy kompletne narzędzie do trójpłaszczyznowej analizy ruchomości wszystkich głównych stawów człowieka. Umożliwia ocenę sprawności fizycznej, kontrolę postępów rehabilitacji, a także jest narzędziem diagnostycznym w zakresie aparatu ruchu. b) Bezprzewodowy czujnik ruchu, przesyłający bezprzewodowo dane online do komputera, dedykowany do analizy ruchomości poszczególnych części ciała (funkcja inklinometro-skoliometro-goniometru). c) Wymiary czujnika nie większe niż: 3,7cm x 3,2cm x 1,3cm d) Urządzenie musi posiadać:Transmisja danych bluetooth e) W zestawie: Walizka transportowa Płyta CD z oprogramowaniem Opaska do przyczepiania czujnika f) Automatycznie łączenie się czujnika z komputerem g) Oprogramowanie musi umożliwiać: Mierzenie zakresu ruchomości głowy (szyi), stawu barkowego, stawu łokciowego, tułowia, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu skokowego Kompatybilność z oprogramowaniem do obsługi platform baropodometrycznych, videografii 2D, Podoscanu 2D, Podoscanu 3D, Bieżni baropodometrycznych h) Baza danych pacjentów i) Raport w postaci wielozdaniowego opisu badania generowany całkowicie automatycznie. j) Przeprowadzenie wywiadu klinicznego. Pozycja 2. Platforma balansowa wraz ze stacją roboczą – Ilość: 1 szt. a) Urządzenie pozwalające na trening równowagi i koordynacji ruchowej, znajdujące wykorzystanie w diagnostyce, a także w sporcie oraz geriatrii. b) Komputerowa platforma balansowa o kształcie owalnym. c) Platforma musi być wyposażona w gumę oporującą ćwiczenia. d) Platforma musi mieć możliwość odłączenia czujnika i sterowania dowolną częścią ciała oraz możliwość sterowania dowolną grą komputerową ściągniętą z internetu. e) Urządzenie musi posiadać: Funkcja myszki komputerowej (autoklik) Moduł diagnostyczny Eksport do statystyki Możliwość niezależnego ustawienia progu zadziałania platformy w 4 kierunkach f) Stacja robocza w zestawie. g) Parametry stacji roboczej: Procesor min 2.00 GHz Pamięć RAM min: 4GB Dysk twardy min: HDD 1000GB Karta graficzna Intel HD System: Windows 10 Dane Fizyczne: Przekątna ekranu min: 15.6 cala Matryca: LED, Matowa Rozdzielczość: Full HD, 1920x1080p Kamera i Mikrofon: Tak Napęd optyczny: Nagrywarka DVD BlueTooth: Tak Wi-Fi: Tak, Standard 802.11 AC Złącza: HDMI USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Bateria: 3 komorowa, Litowo-jonowa Wymiary max: Szerokość: 37,5 - 38,1 cm Głębokość: 24,5 - 25,2 cm Wysokość: 2,6 – 2,9 cm Pozycja 3. Czujnik balansowy - Ilość: 1 szt. a) Bezprzewodowy komputerowy czujnik balansowy umożliwiający zarówno diagnostykę stabilności naszego ciała jak i trening w różnych pozycjach naszego ciała. b) Urządzenie musi posiadać gotowe protokoły gier. c) Urządzenie musi umożliwiać ćwiczenia w różnych pozycjach ułożeniowych ciała jak i z wykorzystaniem różnych przyrządów takich jak równoważnie, piłki, platformy balansowe. d) W zestawie musi znajdować się: - czujnik - pasek do mocowania czujnika - oprogramowanie na nośniku pendrive - kabel zasilający - instrukcja 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15300,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	2
	Nazwa: 
	Sprzęt do pracowni fizjologii


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - Ilość: 1szt. Pozycja 2. Bieżnia ruchoma - Ilość: 1 szt. Pozycja 3. Ergometr rowerowy – Ilość: 1 szt. Pozycja 4. Ciśnieniomierz zegarowy - Ilość: 5 szt. Pozycja 5. Sport tester - Ilość: 5 szt. Szczegółowe parametry urządzeń w załączniku nr 1 do siwz. Pozycja 1. Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - Ilość: 1szt. a) Bezprzewodowy czujnik umożliwiający diagnostykę stabilności oraz trening w różnych pozycjach ułożeniowych oraz z wykorzystaniem dowolnych przyborów. b) Mozliwość bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. c) Bezpieczeństwo badań wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych. d) Spirometr powinien umożliwić wykonywanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. e) System kontroli poprawności i jakości wykonanego badania powinien być zgodny z zaleceniami ERS i ATS. f) Podstawowe parametry spirometru: - wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczające badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych - możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows - bezpośrednie zasilanie z komputera - automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS - automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F - automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem - możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy - możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływu - objętość na tle krzywej natężonej  - prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas - system motywacyjny dla dzieci - porównywanie wyników z wartościami należnymi - możliwość wyboru wartości należnych - polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, - możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych - możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników - możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy  - możliwość redakcji własnego raportu z badania - baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań. - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy  - najbardziej aktualna wersja oprogramowania (w cenie spirometru) g) Spirometr powinien umożliwić wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć. h) Wartości należne powinny być obliczane według ERS. i) Parametry badane: Spirometria spoczynkowa: VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC. Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MV, MVV, BF, BR j) Parametry Techniczne: Zakres pomiaru przepływu ±18l/s Dokładność pomiaru przepływu <2% Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s Zakres pomiaru objętości ±10l Dokładność pomiaru objętości <2% Rozdzielczość pomiaru objętości ±10ml Wymiary: od 145x40x90mm do 160x50x100mm Waga bez komputera: 115 – 130 g Zasilanie: USB Objętość martwa: 38 ml Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) k) Notebook i drukarka - procesor nie słabszy niż Intel Pentium Dual-Core, Windows 10, min. 4GB RAM, DVD - RW, HD 500GB, ekran 15,6”, mysz, drukarka kolorowa laserowa lub laserowa czarno-biała. Pozycja 2. Bieżnia ruchoma - Ilość: 1 szt. a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Parametry techniczne: Wymiary i cechy użytkowe ścieżki: długość: 145 - 150 cm szerokość: 45 - 50 cm Zakres prędkości:0 – 18 km/h rozdzielczość: 0/1 km/h dokładność<1% Zakres podnoszenia:0 – 20% Rozdzielczość: 0,5% dokładność < 0,3% Dopuszczalne obciążenie: do 200 kg c) Wyświetlacz parametrów: prędkość, czas biegu (zużycie energii i moc w watach na przemian), droga, nachylenie i częstość akcji serca. d) Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania. e) Poręcze zabezpieczające. f) Silnik: trójfazowy 2,2 kW zasilany z 230V 50 Hz/15A g) Pomiar pulsu: system bezprzewodowy POLAR, 1 kanał pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym. Kontrola pulsu: automatyczna kontrola prędkości i podnoszenia w zależności od pulsu (tryb kardio). h) Oprogramowanie: najnowsza dostępna wersja i) Wymiary: nie większe niż 2094 x 860 x 1206 mm Ciężar: 200 – 220 kg. Pozycja 3. Ergometr rowerowy – Ilość: 1 szt. a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Charakterystyka: - elektromagnetyczny system hamowania z wykorzystaniem prądów wirowych - obciążenie niezależne od prędkości obrotowej - dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 - regulacja wysokości siodełka - cyfrowy wskaźnik wysokości siodełka - regulacja kąta nachylenia kierownicy - cyfrowe i analogowe złącza do podłączenia EKG lub komputera PC - automatyczny pomiar ciśnienia - graficzny monitor zintegrowany z klawiaturą - dowolnie nastawiane programy do ergometrii i treningów - graficzne wskaźniki parametrów treningu - wbudowany odbiornik bezprzewodowego czujnika tętna typu Polar c) Możliwość rozbudowy o parametry: - automatyczny pomiar ciśnienia - pomiar SpO2 d) Parametry techniczne: - system hamowania elektromagnetycznego (prądy wirowe) - zakres niezależności obciążenia od obrotów 30-130 rpm - zakresy mocy (niezależnej od obrotów) 6 – 999 W - obciążenie początkowe 6W - kroki zmiany mocy 1W - dokładność zadawanej mocy 6-750W 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28200,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	3
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne do Instytutu Nauki o Zdrowiu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. MODEL DNA MIEDNICY KOBIETY, 12 CZĘŚCI - Ilość: 2 sztuki a) Model dna miednicy z warstwami mięśni przepony miedniczej oraz częściami kości udowej i kości krzyżowej. W całości model ma składać się z 12 części. Umocowanie za pomocą specjalnych szpilek, można zdemontować poszczególne warstwy. b) Model naturalnej wielkości zawierający następujące mięśnie dna miednicy: - mięsień zasłaniacz wewnętrzny prawy i lew - mięsień gruszkowaty prawy i lewy - mięsień guziczny - przepona miednicy (miesień dźwigacz odbytu zawierający, mięśnie: łonowo-odbytniczy, łonowo-guziczny, klocowo-guziczny) - przepona moczowo-płciowa (mięsień poprzeczny krocza głęboki i powierzchwony, mięsień kulszowo-jamisty - zwieracz cewki moczowej, zwieracz odbytu. Pozycja 2. MODEL MIĘŚNIOWY NOGI - Ilość: 1 sztuka a) Model Mięśniowy Nogi o wymiarach naturalnych. b) Model ma składać się z części: - mięsień krawiecki; - mięsień pośladkowy wielki; - mięsień prosty uda; - głowa długa mięśnia dwugłowego uda z mięśniem półścięgnistym; - mięsień brzuchaty łydki. Pozycja 3. MODEL MIĘŚNIOWY ŻEŃSKI ½ - Ilość: 1 sztuka a) Model mięśniowej sylwetki kobiety. b) Model mięśniowy żeński na statywie oraz szczegółowym opisem produktu. Model mięśniowy ma zawierać następujące, demontowalne elementy: • 5 mięśni ramienia • 8 mięśni nogi / biodra • 2-częściowe wkładki żeńskich narządów • odczepiane piersi / brzuch i ramiona do szczegółowej prezentacji • min. 100 ręcznie numerowanych i rozpoznawalnych struktur anatomii człowieka Pozycja 4. MODEL MIEDNICY ŻEŃSKIEJ Z WIĘZADŁAMI, NACZYNIAMI, NERWAMI, DNEM MIEDNICY I ORGANAMI, 6 CZĘŚCI, - Ilość: 1 sztuka a) Model żeńskiej miednicy ma zawierać informacje o topografii kości, więzadeł, naczyń, nerwów, mięśni. dna miednicy i żeńskich narządów płciowych. b) Ma przedstawiać przekrój strzałkowy całego dna miednicy wraz ze: - zwieraczem zewnętrznym odbytu - zwieraczem zewnętrznym cewki - głębokim i powierzchownym mięśniem poprzecznym krocza Powyższe elementy mogą być z modelu częściowo demontowane. c) Po rozmontowaniu miednicy w połowie widoczna jest część końskiego ogona w kanale kręgowym. Połowa piątego kręgu lędźwiowego ma być demontowalna. Połowa modelu miednicy ma przedstawiać więzadła: pachwinowe, krzyżowo-guzowe, krzyżowo-kolcowe, przednie więzadło krzyżowo-biodrowe, biodrowo-lędźwiowe, przednie więzadło podłużne, międzykostne więzadło krzyżowo-biodrowe, tylne więzadło krzyżowo-biodrowe i zasłaniacz. d) Demontowalne mają być takie elementy jak odbytnica, macica z rurkami jajowodów, jajnikami i pochwą. Elementy mają się otwierać na dwie części dzięki czemu poszczególne elementy będzie można zobaczyć w przekroju. Splot krzyżowy, nerw kulszowy i nerw sromowy ma być widoczny. e) Wyeksponowane kości i więzadła: - dwie kości biodrowe, - spojenie łonowe, - kość krzyżowa i kość ogonowa, - piąty kręg lędźwiowy z dyskiem międzykręgowym 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14500,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	4
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne do Instytutu Nauki o Zdrowiu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Ciśnieniomierz - Ilość: 8 sztuk • zintegrowany ciśnieniomierz mechaniczny • manometr pokryty tworzywem odpornym na uderzenia • czytelna skala odczytu • stetoskop wbudowany w mankiet lub w zestawie • regulowany mankiet (25-36 cm) lub komplet mankietów różnych rozmiarów 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 490,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	5
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne do Instytutu Nauki o Zdrowiu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Kołnierz ortopedyczny regulowany - Ilość: 4 sztuki a) Kołnierz ortopedyczny do usztywnienia odcinka szyjnego kręgosłupa u osób dorosłych. b) Właściwości Kołnierz jednoczęściowy, z 16 precyzyjnymi stopniami regulacji w zakresie czterech standardowych rozmiarów kołnierzy - od pacjentów “bez szyi” do wysokich. c) W formie całkowicie płaskiej, ułatwiającej przechowywanie. d) Kołnierz wykonany z materiałów niewidocznych dla promieni X oraz kompatybilnych z CT i MRI. e) Specyfikacja: 16 stopni regulacji. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 130,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	6
	Nazwa: 
	Sprzęt do Pracowni Fizykoterapii


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym - Ilość: 1 sztuka wraz z kompletem filtrów do koloroterapii - 1 komplet, a) Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym emitująca promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 385-1700nm b) Wyposażenie: polaryzacja >98% w całym spektrum światła widzialnego 385-780nm, emisja podczerwieni 780-1700nm, brak UV, wyświetlacz cyfrowy timer- elektroniczne sterowanie pracą urządzenia, statyw-home. c) Zestaw filtrów do koloroterapii – 1 komplet 6 filtrów do koloroterapii, filtr egalizator, filtr polaryzator, Pozycja 2. Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej - Ilość: 1 sztuka a) 3 -kanałowy aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej b) trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe c) głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm² d) głowica ultradźwiękowa o powierzchni 1cm² e) częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz f) tryb pracy: programowy/ manualny g) baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych h) statystyki przeprowadzonych zabiegów i) Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem ułożenia elektrod j) podręczna lista programów i sekwencji ulubionych k) możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika l) jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie m) min. 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym n) Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych, prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy o) Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA Natężenie maks. Pr. galwaniczny - 40mA p) Tryb przerywany dla prądów unipolarnych q) elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t r) Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji s) Tryb programowy i manualny t) - min. 200 wbudowanych programów zabiegowych - min. 150 programów do ustawienia dla użytkowników - min. 200 programów ulubionych u) Opcja definiowania programów ulubionych v) min. 35 wbudowanych sekwencji zabiegowych w) min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników x) Możliwość przeprowadzenie testu elektrod y) Wyposażenie standardowe: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm – 8 szt., elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm – 4 szt., - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm -16 szt., 7,5x9 cm – 8 szt, z) pasy rzepowe 40x10 cm - 4szt, 100x10 cm – 4 szt. aa) żel do terapii ultradźwiękowej min. 5L – 2 szt. bb) - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 40x40 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 35x45 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 50x50 mm +/- 5mm - 4kpl cc) przejściówka z 4mm na 2mm – 8 szt. dd) elektrody punktowe zestaw podstawowy - 1kpl ee) Wymiary aparatu 34 x 28 x 11 (+/-16) [cmxcmxcm] ff) Zasilanie 230V/40W gg) Gwarancja na sterownik i urządzenie – zgodnie z siwz. Pozycja 3. Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulowanym podnóżkiem + komplet kształtek + układ jezdny – Ilość: 2 sztuki. a) Stabilna konstrukcja przy każdym położeniu stołu b) Stół z leżyskiem 3 częściowym c) Elektryczna regulacja wysokości realizowana za pomocą pilota ręcznego w zakresie:45-95cm d) Kąt nachylenia zagłówka regulowany w zakresie +45 do -80 stopni e) Wymiary minimalne stołu: - długość: 195 cm - szerokość: 68 cm f) Otwór na twarz w zagłówku stołu g) Regulacja podnóżka do pozycji „fotela” za pomocą sprężyny gazowej h) Możliwość regulacji podnóżka od 0 do 85 stopni i) Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej j) Masa stołu: 55 kg (+/-3 kg) k) Maksymalne obciążenie stołu min. 200 kg l) Zasilanie 230V/50 Hz m) Wieszak na rolkę papieru jednorazowego n) Kolor tapicerki: do uzgodnienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22500,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	7
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne do Instytutu Nauki o Zdrowiu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Pasy ortopedyczne lędźwiowo-krzyżowe - Ilość: 6 szt; Służą do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni dolnej części pleców. Pasy powinny posiadać wszyte wzmocnienia oraz boczne pasy dociągające, co dodatkowo usztywnia ortezę. 3 sztuki w rozmiarze L tj. 55 – 75 cm 3 sztuki w rozmiarze XL tj. 95 – 110 cm Pozycja 2. Ortezy usztywniające staw kolanowy - Ilość: 4 szt; Służą do usztywnienia stawu kolanowego podczas lokomocji. Może to być tzw. krótka orteza, ale z zegarem, co pozwala na usztywnienie stawu kolanowego pod różnymi kątami. Ustawienia kątowe co 15 lub 30 stopni. 2 sztuki w rozmiarze L (mierzone na udzie, 10 cm nad kolanem) tj. 40 – 55 cm 2 sztuki w rozmiarze XL (mierzone na udzie, 10 cm nad kolanem) tj. 55 – 65 cm Pozycja 3. Kształtki rehabilitacyjne w formie trójkąta (klin) - Ilość: 3 szt; Kształtka rehabilitacyjna wykonana z pianki poliuretanowej twardej, pokryta ekoskórą – wymiary (+/- 2 cm) 120 cm (długość) - 60 cm (szerokość) - 40 cm (wysokość). Kolorystyka dowolna. Pozycja 4. Kształtki – walce (wałki) rehabilitacyjne - Ilość: 5 szt. Wałek rehabilitacyjny wykonany z pianki poliuretanowej twardej, pokryty ekoskórą – wymiary (+/- 2 cm) 80 cm (długość) - 50 cm (średnica). Kolorystyka dowolna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4100,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	8
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne do Instytutu Nauki o Zdrowiu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. „Skrzynia” do nauki jazdy na aktywnym wózku inwalidzkim - Ilość: 1 zestaw złożony z: a) Część pierwsza – podstawa: W formie prostopadłościanu o wymiarach: 40 (+/- 2) cm wysokość 120 (+/- 10 cm) szerokość 120 (+/- 10 cm) długość b) Część druga – zjazd/podjazd płaski: W formie klina o wymiarach: 40 (+/-2) cm wysokości w najwyższym punkcie 120 (+/-10) cm szerokość 200 (+/-10) cm długość c) Część trzecia – zjazd/podjazd stromy: W formie klina o wymiarach: 40 (+/-2) cm wysokości w najwyższym punkcie 120 (+/-10) cm szerokość 80 (+/-10) cm długość d) Część czwarta – schody standardowe (dwa stopnie): 40 (+/-2) cm wysokości w najwyższym punkcie, wysokość stopni ok. 20 cm 120 (+/-10) cm szerokość 60 (+/- 10) cm długość – po ok. 30 cm na stopień e) Część piąta – schody dla niepełnosprawnych (trzy stopnie): 30 (+/-2) cm wysokości w najwyższym punkcie, wysokość stopni ok. 10 cm 120 (+/-10) cm szerokość 180 (+/- 10) cm długość – po ok. 60 cm na stopień f) Część szósta – mały podest: 10 (+/-2) cm wysokość 120 (+/- 10 cm) szerokość 120 (+/- 10 cm) długość g) Część siódma – duży próg: W kształcie litery H o wymiarach: 10 (+/-2) cm wysokość 120 (+/- 10 cm) szerokość 60 (+/- 10 cm) długość Zbudowane z kantówki o wymiarach 10x10 (+/-2) cm Część ósma – mały próg: W kształcie litery H o wymiarach: 5 (+/-1) cm wysokość 120 (+/- 10 cm) szerokość 60 (+/- 10 cm) długość Zbudowane z kantówki o wymiarach 5x10 (+/-1) cm h) Wszystkie elementy zbudowane z płyt OSB o grubości 18-22 mm, desek o grubości co najmniej 5 cm, kantówek drewnianych o wymiarach 5x5 cm i 5x10 cm. i) Części: 2, 3, 4, 5 muszą być łączone z częścią 1 za pomocą „zaczepów” meblowych. Ze względu na niestandardowe zamówienie po przetargu wymagany kontakt w celu dokładnego omówienia konstrukcji „skrzyni”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	9
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne do Instytutu Nauki o Zdrowiu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Miernik siły mięśni oddechowych – Ilość: 1 sztuka a) Przenośne urządzenie przeznaczone do oceny siły mięśni oddechowych. b) Waga: 100-300 g c) Parametry mierzone: Maksymalne ciśnienie wydechowe (PE max) Maksymalne ciśnienie wdechowe (PI max) Maksymalne ciśnienie wdechowe przez nos (SNIP) d) Zasilanie: 9V PP3 e) Wyjście RS232 f) Urządzenie musi służyć do monitorowania siły mięśni oddechowych u pacjentów będących w trakcie rehabilitacji oraz do wykrywania innychchorób wpływających na stan mięśni oddechowych. g) Urządzenie musi mieć możliwość wykorzystywania przez wykładowców oraz studentów również pod kątem badań naukowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4700,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	10
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Kawitacja RF – Ilość: 3 szt. a) Urządzenie wielofunkcyjne musi posiadać cztery głowice do zabiegów: Vacum z podczerwienią i RF na ciało Liposukcja kawitacyjna Radiofrekwencja RF z Vacum na twarz Fale radiowe bipolarne – na twarz b) Parametry urządzenia: Częstotliwość kawitacji: 40KHz Programy kawitacji: minimum 5 Częstotliwość RF: 2MHz/4MHz Programy RF: minimum 6 Rodzaje RF: bipolar i multipolar Ciśnienie vacum: 80kpa Podczerwień: 650nm Wyświetlacz: dotykowy, LCD 5”- 7’’ Moc: 165W Zasilanie: 240V, 50-60Hz Pozycja 2. Frezarka z odkurzaczem – Ilość: 2 szt. a) Frezarka do pedicure musi posiadać system do pochłaniania pyłu. b) Płynna regulacja prędkości od 20.000 do 30. 000 obr / min. c) Kierunek obrotu prawo lub lewo. d) Minimum 10 ustawień turbiny ssącej. e) Funkcja zapisywania minimum 3 ustawień frezarki. f) Wyświetlacz LCD z sygnalizacją parametrów i wymiany worka. g) Pedał nożny. h) Minimum 5 worków na pył. i) Parametry: zasilanie: 220-230 V ~, 50/60 Hz, napięcie moc: 40 W moc turbiny: 350 W głośność: do 62 dBA waga: 2-3 kg waga rękojeści: do 100 g wymiary: 170x220x230mm +/- 5mm 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25213,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	11
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Lampa Wooda - Ilość: 2szt. a) Lampa do diagnostyki skóry, która emituje długofalowe promieniowanie ultrafioletowe (UV), filtr zbudowany z krzemianu baru z dodatkiem 9% tlenku niklu (filtr Wooda), którego pasmo przepustowości wynosi od 320 do 400 nm z maksimum w 365 nm. b) Urządzenie wyposażone jest w następujące elementy: - Rączka do podnoszenia - Okienko dla terapeuty - Lampa Wooda - Włącznik - Wtyczka - Osłona - Zamykane drzwiczki - Świetlówki 6W - Starter - Świetlówki 10W - Lusterko dla pacjenta c) Dane techniczne: Promieniowanie: UVA: 315-400nm Świetlówki: 4 x 10 W + 2 x 6 W Lupa: 2X Waga: 8-9 kg Wymiary: 39 cm x 31 cm x 52 cm +/- 1cm 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3700,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	12
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Mezoterapia bezigłowa – Ilość: 3 szt. a) Wielofunkcyjne urządzenie musi służyć do: - sonoforezy (ultradźwięki) - mikromasażu (ultradźwięki) - jonoforezy (prąd stały) - galwanizacji (prąd stały) - elektroporacji (prąd naprzemienny) b) Wyposażone w: - głowice o średnicy 4cm i 2,8 – 3cm - przewód skręcony - przewód zakończony elektrodą blaszaną i uchwytem na elektrody wymienne - opaska - komplet elektrod wymiennych: (elektroda BioDirecte, duży talerzyk, mały talerzyk, rolka, kulka, stożek). c) Dane techniczne: Częstotliwość drgań głowicy 1MHz Częstotliwość modulacji drgań głowicy 0-90 Hz (impulsowanie) Max. natężenie ultradźwięków 0,5W/cm2 Max. całkowita moc ultradźwięków 5W Zakres regulacji prądu galwanicznego 0,1-5mA zasilanie 230 V, 50 Hz wymiary 220 x 150 x 65 mm waga brutto do 3kg Pozycja 2. Lampa Sollux ze statywem – Ilość 2 szt. a) promiennik podczerwieni podwójny ze statywem, wyposażony dodatkowo w światło niebieskie b) Dane techniczne lampy Sollux zasilanie 230V, 50 Hz moc 80W (niebieskie), 150W (czerwone) ciężar do 3,5kg zasięg ramion do 1000 mm c) Dane techniczne statywu rura stalowa malowana na biało podstawa chromowana średnica podstawy do 560mm wysokość 840mm waga 3 – 4,5 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	13
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1: MODEL DO ĆWICZEŃ LEWATYWY - Ilość: 1 SZT. a) Model przedstawiający pośladki osoby dorosłej, uda do wysokości 1/3 oraz korpus od dolnej granicy żeber w dół. b) Model wykonany z dbałością o szczegóły anatomiczne. c) Posiada otwierane powłoki brzuszne. d) Możliwa obserwacja wewnętrznych struktur anatomicznych i efektywności zabiegu. e) Typ np. HUG/H35 lub równoważny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4400,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	14
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1: MODEL DO ĆWICZENIA WLEWÓW DOODBYTNICZYCH - Ilość: 1 SZT. a) Trenażer do nauki i ćwiczenia wlewów doodbytniczych. b) Model wykonany z dbałością o szczegóły anatomiczne, odzwierciedla pośladki oraz uda do 1/3 wysokości. c) Model wykonany z elastycznego tworzywa w celu właściwego ułożenia wymaganego do wykonania wlewu doodbytniczego. d) Dołączony zestaw do wlewów doodbytniczych, dedykowany do przeprowadzania ćwiczenia. e) Torba/walizka do przechowywania trenażera.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	15
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POZYCJA 1: MODEL DO PIELĘGNACJI STOMII – Ilość: 1 szt. a) Model do nauki i ćwiczenia procedur pielęgnacji stomii b) Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa miednicy osoby dorosłej. c) Pielęgnacja stomii, minimum: ileostomia, kolostomia d) Stosowanie zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno- i dwuczęściowych. e) Możliwość wykonania lewatywy z zastosowaniem płynu do realnego zwrotu oraz możliwość symulacji wydalania sztucznego stolca f) Torba/walizka do przechowywania modelu. POZYCJA 2: ZAAWANSOWANY TRENAŻER DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO (DWUPŁCIOWY) – Ilość: 1 szt. a) Trenażer do ćwiczenia cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. b) W zestawie wymienne wkładki płci męskiej i żeńskiej. c) Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu symulującego mocz. d) Torba/walizka do przechowywania modelu. POZYCJA 3: ZAAWANSOWANY TRENAŻER DO NAUKI WENOPUNKCJI - Ilość: 1 szt. a) Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. b) Trenażer w postaci ręki osoby dorosłej z możliwością wkłucia mi.n w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. c) Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom min. odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, żyły łuku dłoniowego. d) System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią zwiększający realizm przeprowadzanego ćwiczenia. e) System automatycznej pompy umożliwiającej napełnienie systemu żył sztuczną krwią i utrzymania ciśnienia z funkcją regulacji ciśnienia sztucznej krwi. f) Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego. g) Skóra ręki ciemna. h) Dołączone min. 2 zestawy wymienne (system żył i skóra ręki) i) W zestawie szelki do stosowania trenażera w pozycji stojącej. j) W zestawie preparat do przygotowania sztucznej krwi. k) Torba/walizka do przechowywania trenażera. POZYCJA 4: SYMULATOR Z ZAAWANSOWANYM RAMIENIEM DO DŁUGOTRWAŁEJ PIELĘGNACJI RÓŻNYCH DOSTĘPÓW NACZYNIOWYCH - Ilość: 1 szt. a) Symulator służący do nauki pielęgnacji i obsługi długotrwałych dostępów dożylnych: – port naczyniowy; – centralny cewnik żylny (CVC); – kaniulacja naczyń centralnych przez naczynia obwodowe (PICC); b) Trenażer w postaci torsu i ramienia dorosłego z zamontowany dwuświatłowy cewnik PICC, w obszarze którego znajduje się jama do wprowadzenia obwodowego portu, zamontowany w przedramieniu wenflon 20G IV. c) Swoboda ruchowa umożliwiająca: mycie, opatrywanie, mocowanie i obsługę cewników. d) Prawa strona trenażera jest wyposażona w chirurgicznie umieszczony centralny cewnik żylny (CVC). e) Możliwość podłączania cewnika do żyły szyjnej zewnętrznej i żyły podobojczykowej przez przygotowane porty. f) Lewa strona trenażera posiada wszczepiony port. g) Możliwość pracy w pozycji pionowej lub leżącej. h) W skład zestawu wchodzi: zbiornik na sztuczną krew, puder i instrukcja obsługi w języku polskim. i) Torba/walizka do przechowywania trenażera. POZYCJA 5: MODEL DO ZABIEGÓW DOREKTALNYCH – Ilość: 1 szt. a) Trenażer do ćwiczenia zabiegów dorektalnych. b) Model wykonany z dbałością o szczegóły anatomiczne, odzwierciedla pośladki. c) Model wykonany z elastycznego tworzywa w celu właściwego ułożenia wymaganego do wykonania zabiegu dorektalnego. d) Pojemność zbiornika wewnątrz trenażera: min. 1L
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13891,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	16
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POZYCJA 1:TRENAŻER DO ĆWICZENIA DIALIZY OTRZEWNOWEJ – Ilość: 2 SZT. a) Trenażer przeznaczony do nauki, demonstracji i ćwiczenia ambulatoryjnej dializy otrzewnowej. b) Model odzwierciedla miednicę oraz brzuch. c) Cewnik Tenckhoffa w zestawie. d) Masa trenażera: max. 9.5 kg e) Max. wymiary trenażera: 50 x 35 x 50cm f) Torba/walizka do przechowywania trenażera. POZYCJA 2: MODEL RAMIENIA GERIATRYCZNEGO DO ĆWICZENIA WENOPUNKCJI – Ilość: 1 SZT. a) Model ramienia geriatrycznego, wykonany z dbałością o szczegóły anatomiczne. b) Model posiada naturalny oplot żylny, typowy dla pacjentów geriatrycznych. c) Model posiada cienką skórę, typową dla pacjentów geriatrycznych. d) Masa modelu: max. 10.5kg e) Wymiary modelu: max. 95 x 40 x 25cm f) W zestawie preparat do przygotowania sztucznej krwi. g) Torba/walizka do przechowywania modelu. POZYCJA 3: SYMULATOR DO NAUKI POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI – Ilość: 1 SZT. a) Symulator do nauki i ćwiczenia pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą manualną. b) Model ramienia wykonany z dbałością o szczegóły anatomiczne. c) Symulator umożliwia naukę pomiaru CTK metodą Korotkowa, pozwala na wysłuchiwanie różnych tonów i odgłosów. d) Możliwość używania różnych ciśnieniomierzy na modelu ramienia symulatora. e) W zestawie głośnik i panel sterowania. f) W zestawie instrukcja obsługi w języku polskim. Torba/walizka do przechowywania symulatora.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13840,81
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	17
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POZYCJA 1: MODEL NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ – Ilość: 1 SZT. a) Model do nauki i ćwiczenia opieki nad pacjentem z niewydolnością żylną. b) Model posiada min. 10 objawów chorobowych/chorób typowych dla niewydolności żylnej, m.in.: - teleangiektazja; - obrzęk limfatyczny (2 i 3 stopień); - stwardnienie skórno-tłuszczowe; - wybarwienia hemosyderyny; - wrzód żylny; - atrophie blanche; - żylaki; - wyleczony wrzód żylny; - zapalenie naczyń; - zapalenie tkanki łącznej; c) W zestawie podstawa pod model, umożliwiająca obracanie modelu. d) Torba/walizka do przechowywania modelu. POZYCJA 2: MODEL NIEWYDOLNOŚCI TĘTNICZEJ – Ilość: 1 SZT. a) Model do nauki i ćwiczenia opieki nad pacjentem z niewydolnością tętniczą. b) Model posiada min. 7 objawów chorobowych/chorób typowych dla niewydolności tętniczej, m.in.: - ropne zapalenie skóry; - stopa Charcota; - zniekształcenia palca stopy (palec młotkowaty); - amputacja palca stopy; - wrzód neuropatyczny stopy; - cętkowana skóra; - wrzód tętniczy; c) W zestawie moduł do emisji dźwięków z badania metodą dopplera. d) W zestawie podstawa pod model, umożliwiająca obracanie modelu. e) Torba/walizka do przechowywania modelu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9187,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	18
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:POZYCJA 1: ZESTAW DO POZORACJI RAN – Ilość: 1 ZESTAW a) Zestaw do pozoracji ran zawierający min. 7 ran krwawiących przylepnych oraz min. 15 ran przyklejanych ran w odlewie. b) Zestaw umożliwia stworzenie min. 70 typów realistycznych ran. Zawiera min.: - rany samoprzylepne; - zestaw do usuwania ciał obcych; - gałka oczna; - otwarcie powłok brzusznych; - nadżerka duża, średnia i mała (odpowiednio: min.5cm, 3cm, 1cm); - skomplikowane złamanie piszczeli; - skomplikowane złamanie kości ramiennej; - skomplikowane złamanie kości udowej; - niewielka i duża zakażona rana; - wyrwanie (3 x 5 cm); - duże wyrwanie (8 x 5 cm); - zmiażdżona stopa; - oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia; - niewielka rana w ciele; - duże złamanie; - rana szczęki; - małe pęknięcie; - perforowane rany; - min. 7 samoprzylepnych krwawiących ran wraz z workami z zapasem krwi i pompkami; - przebicie dolnej części nogi; - złamany obojczyk; - rana przedramienia; - rana postrzałowa. c) W zestawie akcesoria do makijażu, min.: - rozpylacz; - klej do ciała; - krem cold cream; - waciki; - gliceryna; - olej mineralny; - lustro; - paleta; - wazelina; - opakowanie; - patyczki do uszu; - nożyczki; - szpatułki; - gąbki; - taśma; - chusteczki higieniczne; - szpatułki lekarskie; - węgiel drzewny; - sztuczny brud; - mazaki w kolorze czarnym, białym, brązowym, czerwonym, cielistym, niebieskim, oraz żółtym; - lateks; - wosk; - ciemna i biała plastelina; - metyloceluloza; - krew w proszku; - krew, jako koagulant. d) Stosowanie poszczególnych elementów zestawu nie może powodować powstawania uszkodzeń, śladów oraz odbarwień/zabarwień na skórze symulatorów. e) Instrukcja obsługi w języku polskim. Torba/walizka do przechowywania zestawu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4878,05
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	19
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Ratownictwo medyczne


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt do monitorowania: POZYCJA 1: PULSOKSYMETR NAPALCOWY - 2 SZT. Wyświetlacz: a) Wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu co najmniej w 2 kierunkach. b) Możliwość wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci. c) Opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu d) wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres Wskaźniki: e) jakości i siły sygnału pulsu, poziomu baterii; f) zakres pomiaru pulsu co najmniej od 30- do 230 bpm, g) zakres pomiaru SPO2 co najmniej od 60 do 99%; h) funkcja automatycznego włączania i wyłączania się. i) W zestawie: pulsoksymetr, smycz, baterie, pokrowiec, instrukcja obsługi w języku polskim. POZYCJA 2: PULSOKSYMETR RĘCZNY – 1 SZT Opcje pomiaru: a) Kontrola funkcjonalnego SpO2 oraz tętna pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków b) Saturacja, c) Częstość pulsu; d) Wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres; Wskaźniki: e) jakości i siły sygnału pulsu, f) poziomu baterii; g) zakres pomiaru pulsu co najmniej od 30- do 230 bpm, h) zakres pomiaru SPO2: od 60 do 99%, i) funkcja automatycznego włączania i wyłączania się. j) W zestawie: co najmniej pulsoksymetr, baterie, pokrowiec, instrukcja obsługi w języku polskim, klipsy palcowe dla dorosłych wielorazowego użytku (1 szt, podłączane przez przedłużacz), czujnik klipsowy wielorazowego użytku dla dzieci (1 szt. podłączany przez przedłużacz), kompatybilny czujnik wielorazowy uszny (1szt), kompatybilne czujniki jednorazowe na palcowe i uszne dla dorosłego i dziecka (po 5 szt.). POZYCJA 3: TRANSPORTOWY MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH (przenośny kapnograf i pulsoksymetr) - 1 SZT. Wymagane cechy: a) możliwość pomiaru parametrów życiowych dotyczących wymiany oddechowej w tym: końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla EtCO2), wdechowe stężenie dwutlenku węgla (InCO2), częstość oddechów (RR), wysycenie krwi tlenem SpO2 (saturacja), tętna PR (puls); b) możliwość pomiaru w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym; wbudowany moduł CO2; c) pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów; d) kolorowy wyświetlacz, różne konfiguracje ekranu; e) pamięć mierzonych wartości - trendy mierzonych parametrów tabelaryczne i graficzne, f) system zarządzania danymi pacjenta; g) oprogramowanie PC do zapisu i analizy danych, h) alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością regulacji granic alarmowych, i) alarm niskiego stanu zasilania; j) dwa tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami; k) menu użytkownika w języku polskim; zasilanie sieciowe oraz z akumulatorów AA lub baterii. l) W zestawie: transportowy monitor parametrów życiowych, etui/pokrowiec ochronny, czujnik SpO2 napalcowy i uszny wielokrotnego użytku, czujnik SpO2 jednorazowego użytku (5 szt.) kabel sieciowy, akumulator/baterie, akcesoria niezbędne do wykonania pomiaru EtCO2 i InCO2 u co najmniej 50 pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. m) Po zainstalowaniu urządzenie będzie gotowe do działania bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności lub dodatkowych inwestycji (tzn. będzie wyposażony we wszelkie niezbędne do uruchomienia go baterie, kable, czujniki itp.) POZYCJA 4: APARAT DO POMIARU CTK odporny na wstrząsy - 4 SZT. a) Ciśnieniomierz mechaniczny, obsługa w pełni manualna. b) Mankiet wielokrotnego użytku, przystosowany do dezynfekcji, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep (lub inne rozwiązanie), na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy. c) W zestawie mankiet do pomiaru CTK u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 25-34 cm), mankiet niemowlęcy mały, dziecięcy mały, dziecięcy, dla osób dorosłych otyłych, udowy d) Mechanizm umożliwiający szybką wymianę mankietów. e) W przypadku mocowania zegara na mankiecie możliwość obrotu zegara o 360°, umożliwiająca odczyt pod dowolnym kątem bez względu na pozycję badanego. f) Trwały, odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 60 cm (+/- 5 cm). g) Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, dokładność pomiaru +/- 10 mmHg. h) W zestawie: aparat do pomiaru CTK, etui ochronne na aparat, stetoskop w etui, komplet mankietów wg. zestawienia POZYCJA 5. APARAT DO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 1 SZT. a) Aparat przeznaczony dla noworodków, dzieci i dla dorosłych, przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia. OPIS PARAMETRÓW: b) Monitor kompaktowy, przekątna ekranu min. 8” c) Ekran kolorowy o rozdzielczości HD lub wyższej. d) Możliwość wyboru minimum 4 kanałów dynamicznych. e) Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów – min. 48 godz. f) Wyświetlanie wyników co najmniej 15 ostatnich pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia. g) Zasilanie monitora 230V AC, 50Hz. h) Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 godziny pracy. i) Akumulator bez efektu pamięci, możliwość wymiany przez użytkownika bez rozkręcania monitora. j) Oprogramowanie w języku polskim. k) Mocowanie kardiomonitora przenośnego – możliwość montażu na stojaku, ramie łóżka. l) Możliwość pomiaru EKG/ ST/RESP. m) Zestaw do monitorowania czynności elektrokardiologicznej serca 3 i/lub 5 odprowadzeniowe EKG: 3 odprowadzeniowy kabel EKG typ 2 częściowy dla dzieci (1kpl.), 5 odprowadzeniowy kabel EKG jednoczęściowy dla dorosłych (1kpl). n) Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej: dorośli od 15 do 300 B/min, dzieci/noworodki od 15 do 320 B/min. o) Analiza odchylenia odcinka ST. p) Analiza arytmii. Wykrywanie min 5 kategorii arytmii. q) Pomiar częstości oddechu. r) Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu. s) Ustawienie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu, t) 300 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania. u) Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów. POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ v) Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego; w) Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci. x) Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. y) Mankiety do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dla dzieci z przedłużaczem: - mankiet średni dla dorosłych – min.1 szt., - mankiet duży dla dorosłych – min1 szt., - mankiet dla dzieci – min. 1 szt. z) Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów. POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA aa) Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu. bb) Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji. cc) Czujniki pomiarowe wielokrotnego użycia (dla dorosłych i dzieci) klips na palec - 2 szt., czujnik z klipsem na ucho – 2 szt. dd) Kompatybilne czujniki jednorazowe dla dorosłych i dzieci (po 10 szt). ee) Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów. POMIAR TEMPERATURY ff) Dwukanałowy pomiar temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. gg) Czujnik temperatury naskórnej i głębokiej. hh) Wyświetlanie wartości temperatury Zakres pomiarowy 0-50 stopni C. ii) Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów. DODATKOWE wymagania: jj) Wbudowane alarmy, możliwość regulacji głośności alarmów, kk) Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie wszystkich monitorowanych parametrów ze wskazaniem przyczyny. ll) Jednoczesna prezentacja wszystkich monitorowanych parametrów na ekranie. mm) Każdy parametr określony w innym kolorze. nn) Waliza/pokrowiec do przechowywania i transportu. oo) Kompatybilny mobilny stojak pod aparat do monitorowania, pp) Wózek wyposażony w co najmniej 1 koszyczek/pojemnik do przechowywania potrzebnych przyborów np. mankiety ciśnieniowe, jednorazowe elektrody itp. POZYCJA 6: TERMOMETR DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA CZŁOWIEKA – 2 SZT. a) Bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała człowieka u dorosłego i dziecka. b) Pomiar na skroni, c) Dwie skale pomiaru – °C i °F
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13875,40
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	20
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Ratownictwo medyczne


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WÓZEK ZABIEGOWY - 1 SZT. a) Wózek zabiegowy 3-półkowy, Cechy: b) Metalowy stelaż, c) Druciany kosz, d) Co najmniej jedna taca nierdzewna wyciągana zakończona rantami, e) Cztery koła jezdne w tym co najmniej dwa z blokadą. Możliwość dezynfekcji. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 539,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	21
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Ratownictwo medyczne


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PLECAK RATOWNICZY - 2 SZT. a) Wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia w kolorze czerwonym, b) Plecak posiada co najmniej: dwie duże kieszenie z przodu, 3 kieszenie boczne, kieszeń na dokumenty A4, 3 kieszenie wewnętrzne w komorze głównej, co najmniej dodatkowych 9 torebek wewnętrznych przezroczystych, mocowanych na rzepy, umożliwiających dowolną konfigurację plecaka. c) Możliwość przechowywania wyposażenia medycznego m. in. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp. d) Elementy odblaskowe dookoła bocznych krawędzi plecaka i na szelkach, duże elementy odblaskowe na przedniej kieszeni i plecach. Spód wzmocniony wyposażony w nóżki dystansujące torbę od podłoża. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3295,60
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	22
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Gospodarka przestrzenna


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PLANIMETR MECHANICZNY BIEGUNOWY – 4 SZT. a) Możliwość obliczania powierzchni na mapach i planach w różnych skalach, b) Biegun wykonany z metalu, c) Analogowe wskaźniki, d) Ramię wodzące zakończone szkłem powiększającym, e) Pomiar powierzchni: obszar pow. do 50 cm2, średnica max. do 70 cm. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

	Część nr: 
	23
	Nazwa: 
	Pomoce dydaktyczne dla kierunku Turystyka i rekreacja


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAW DO EMG BIOFEEDBACKU – 2 SZT. (2 ZESTAWY) W skład zestawu wchodzi co najmniej: a) Urządzenia do bioofitbecku. b) 1 kabel łączący elektrody z urządzeniem c) 1 kabel ładowania USB d) 1 ładowarka do baterii 110/240V z wtyczką USB e) 4 elektrody o wysokiej oporności f) 6 elektrod koncentrycznych do odbioru sygnału g) Instrukcji obsługi w języku polskim Dane techniczne: h) Zasilanie - bateria do wielokrotnego ładowania Li-on i) Wyświetlacz - graficzny, podświetlany, LCD 128x64 pixele (+/- 5px) j) Wymiary – 150 x90 x 25 mm (+/- 5mm), k) Waga – max. 220 g (włącznie z baterią) l) Oporność wejścia - mniejsze niż 100 GΩ m) Częstotliwość próbkowania - 1024 Hz Parametry: n) pomiar biologicznego sprzężenia zwrotnego, bazujący na analizie powierzchni sygnału elektromiograficznego (sEMG): odbiór sygnałów generowanych przez mięśnie i dostarczanie odpowiedzi z obydwu kanałów; dostosowanie urządzenia do treningu o) zapis odpowiedzi mięśniowej na impulsy (np.: MVC - maximal voluntary contraction - maksymalny dobrowolny skurcz) oraz możliwość ustalenia procentowych wartości MVC, aby pacjent mógł wykonywać ćwiczenia przy całkowitej kontroli określonej siły p) możliwość pracy w wyznaczonym targecie oraz poniżej wyznaczonego progu. q) możliwość poznania reakcji mięśniowej u tego samego pacjenta w różnych odstępach czasowych oraz ustalenia trendu siły reakcji mięśniowej i postępu w ćwiczeniach wykonywanych przez pacjenta r) pomiar przed oraz po ćwiczeniu w trybie anty-osetopatycznym, aby ocenić efekty terapii oraz trend postępu. możliwość zainstalowania kompatybilnej aplikacji na smartfonie 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162110-9, 39162100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6400,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	Cena ofertowa brutto
	60,00

	Okres gwarancji
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:
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