CZĘŚĆ  21 - Poprawiona
Nazwa firmy: ...........................................................................................
Adres:.......................................................................................................
REGON: .........................................		          
NIP:  ...............................................
FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.
Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
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POZYCJA 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk

a) głowica binokularowa, pochylenie 30º- 45°
b) rewolwer obiektywowy czterogniazdowy
c) [bookmark: _GoBack]Okulary o powiększeniu 10x i min. polu widzenia 18 mm
d) obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany)
e) system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm
f) kondensor Abbego N.A. 1,2 wyposażony w gniazdo filtrów, przysłonę irysową oraz możliwość regulacji wysokości.
g) stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika min:  130 mm-140mm  x  140mm-155mm (+/- 5mm), zakres ruchu XY: 75mm x 40mm
h) oświetlenie: dioda LED 3W lub halogenowe 6v/20W
i) kondensor jasnego pola z przysłoną irysową 
j) kondensor ciemnego pola 
k) zainstalowany akumulator, bez podłączenia do sieci
l) Mechanizm do regulacji docisku śruby makro
m) Głowica z możliwością regulacji górnej i dolnej położenia tubusów okularowych wraz z regulacją źrenic


POZYCJA 2: MIKROSKOP BIOLOGICZNY - 1 sztuka 
a) głowica trinokularowa (do podłączenia kamery lub aparatu)  obracana 360º, pochylenie 30º - 40°
b) powiększenie 40x-2000x (opcjonalnie do 1600x z dodatkowymi okularami 16x)
c) okulary z odrzuconą źrenicą (typu HP - high point) szerokopolowe WF10x/20 mm oraz 20x
d) obiektywy planachromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersyjny) 
e) współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro – po obu stronach statywu 
f) przełącznik (pokrętło) do szybkiej blokady położenia stolika (szybki powrót do płaszczyzny ostrości) 
g) stolik przedmiotowy o wymiarach od min. 130mm – 140mm X  do 140mm - 155 mm 
h) Poruszanie stolika w poziomie i pionie 
i) Mechanizm ustawiania ostrości oraz stolik poruszają się płynnie , zakres regulacji min 25 mm, w przypadku regulacji precyzyjnej  0,002 mm. 
j) Kondensor Abbego z diafragmą irysową i gniazdem filtrów 
k) Mikroskop wyposażony w kondensor ciemnego pola
l) oświetlacz halogenowy 6V/20W z regulacją jasności,  opcjonalnie LED
m) solidny metalowy statyw z uchwytem do przenoszenia
n) Zasilanie wbudowane opcjonalnie z kablem zasilającym

o) Wyposażenie
filtry: zielony i niebieski 
olejek immersyjny 
antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy 
zapasowe bezpieczniki 
zapasowa żarówka halogenowa (nie wymagana jeśli mikroskop wyposażony będzie w oświetlacz LED)
	
1.



a) tak/nie*	
b) tak/nie*	
c) tak/nie*
d) tak/nie*

e) tak/nie*
	
f) tak/nie*	


g) tak/nie*
h) tak/nie*
i) tak/nie*	
j) tak/nie*
k) tak/nie*
l) tak/nie*
m) tak/nie*	
  


2.
a) tak/nie*

b) tak/nie*


c) tak/nie*

d) tak/nie*

e) tak/nie*

f)  tak/nie*

g) tak/nie*

h) tak/nie*
i) tak/nie*

j) tak/nie*
k) tak/nie*
l) tak/nie*
m) tak/nie*
n) tak/nie*

o) tak/nie*

	
	



Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2018 roku. 
........................................................................
                                                                                          (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

